ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Кабельных вводов для герметизации жил кабеля для УЭЦН.

наименование товаров (работ, услуг)

Часть 1.

Технические и потребительские показатели (характеристики)

закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

1.1. Наименование: Кабельные вводы

1.2. Количество (объем):

* Кабельный ввод КВ3-60х35-1 либо аналог – 10шт;

1.3. Технические характеристики: Приложение 1.

1.4. Потребительские (качественные) характеристики: качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция должна быть новая – 2020-2021 года выпуска.

1.5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам): предоставить чертежи предоставляемой продукции.

1.6. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания): Нет.

2. Перечень дополнительных сведений о закупаемых товарах (работах, услугах):

2.1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, территория Панель 8, земельный участок № 0010.

2.2. Ориентировочный срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): август 2021 года, возможны иные сроки поставки по согласованию с заказчиком.

2.3. Основания приобретения товара только определенного производителя (поставляемого только определенным поставщиком): Нет.

3. Технико-экономическое обоснование закупки: в связи с текущими ремонтами скважин, выводом скважин из бездействующего фонда, выводом скважин из консервации.

Приложение 1

**Технические характеристики кабельного ввода КВ-3-60х35-1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Значение |
| Условное обозначение коррозионности среды | К1 |
| Рабочий диапазон температуры окр.среды, 0С | -60 до +40 |
| Диаметр отверстия под кабель D, мм | 8 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 35 |
| Внутренний диаметр D1, мм, не менее | 45 |
| Резьба Р, ГОСТ 633-80 | НКТ 60 |
| Высота, мм, не более | 73 |
| Длина, мм, не более | 254 |
| Ширина, мм, не более | 73 |
| Масса не более, кг | 5 |

Кабельный ввод КВ-3-60х35-1 