ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Щелевых пробоотборников с бобышками под приварку

 наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики)

закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

1.1.Наименование: Щелевые пробоотборники в комплекте с бобышками под приварку.

1.2.Количество (объем): Пробоотборники с бобышки под приварку 20 шт.

1.3.Технические характеристики: приложение 1.

1.4.Потребительские (качественные) характеристики: продукция должна быть новой, 2021 года выпуска.

1.5.Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам): Предоставить чертежи закупаемой продукции

1.6.Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания): нет

1. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг):

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, территория Панель 8, земельный участок № 0010.

Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): август 2021 года, возможен иной график поставки по согласованию с заказчиком.

* 1. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: 12 месяцев с даты поступления товара к заказчику.
	2. Основания приобретения товара только определенного производителя (поставляемого только определенным поставщиком): нет
	3. Иные характеристики (требования):

3. Техническое и экономическое обоснование закупки: в связи с текущими ремонтами скважин, выводом скважин из бездействующего фонда, выводом скважин из консервации.

Приложение 1.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Показатель** |
| Проход условный Dn, мм | 15 |
| Давление номинальное Рn, кгс/см2 | 35(350) |
| Рабочая среда | Нефть, газ, пластовая вода |
| Температура окружающей среды, 0С | -60…+60 |
| Рабочая температура, 0С | -10…+90 |
| Габаритныеразмеры | Длина, мм | - |
| Высота, мм | 91 |
| Размеры резьбы патрубков | К 1/2 |
| Климатическое исполнение  | ХЛ |

Схема-чертеж пробоотборника

Длина приемного патрубка 90мм +/- 2 мм. Количество отверстий 10 шт. с Ø 4-5мм.