

 ***ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО***

***«Нефтяная компания «Янгпур»***

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161 ОКВЭД 11.10.11 ОКАТО 45263591000 ОКОГУ 4210014,

ОКПО 09798927, ОКФС 16, ОКОПФ 47,БИК 047102651, р/с 40702810167500040883, Западно-сибирский банк Сбербанк РФ, г.Тюмень, Новоуренгойское ОСБ №8369, к/с № 30101810800000000651

107113, Российская Федерация, г. Москва,

ул. Сокольнический вал, д.2 А

тел: (34936) 5-23-64, факс: (34936)5-34-37,

e-mail: office@yangpur.ru

Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

 РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Приглашение к участию в закупке

**ОАО «НК «Янгпур» проводит процедуру закупки транспортных услуг, оказываемых специальным транспортом на Известинском и Усть-Пурпейском лицензионных участках.**

Справки:

+7 904 455 15 32 Дехтярчук И.М.,

+7 904 455 17 50 Мелюшко С.П.

**Конечный срок подачи предложений: «24» августа 2022 года до 14:00 по московскому времени.**

Предложения должны быть направлены:

- по адресу: ОАО «НК «Янгпур», 629830, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, Главпочтамт а/я 247.

- или по электронной почте: *office@yangpur.ru**;* *nach\_transport@yangpur.ru**.*

Технико-коммерческие предложения, полученные по истечении конечного срока представления таковых, в процедуре закупки не участвуют и обратно не возвращаются.

1. **Наименование:** Оказание транспортных услуг и услуг специальной техникой
2. **Количество:** по заявкам, период оказания услуг – август 2022г. по 31.12. 2023г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование техники | Продолж-ть смены, маш/час | Кол-во, маш/час |
| 1 | Бульдозер | 11/22 | По заявкам |
| **2** | Цементировочный агрегат | 11/22 | По заявкам |
| **3** | Седельный тягач с ППЦ 18-20м3, перевозка опасных грузов  | 11/22 | По заявкам |
| **4** | Седельный тягач с полуприцепом площадка | 11/22 | По заявкам |
| **5** | Седельный тягач (тралл) | 11/22 | По заявкам |
| **6** | Манипулятор, на шасси повышенной проходимости | 11/22 | По заявкам |

Закрытие объемов работы техники:

- при односменной работе - в 1-ую смену не более 11 часов, при необходимости использования во вторую смену - по фактически выполненной работе;

- при двухсменной работе – за 1-ую и 2-ую смены не более 22 часов.

Вся информация об объемах работ/услуг, количестве транспортных средств является предварительной и ориентировочной и может быть уменьшена либо увеличена Заказчиком в зависимости от изменения производственной программы как на этапе заключения договора, так и в процессе его исполнения, без увеличения единичных расценок на предоставляемый транспорт.

**3.** **Технические характеристики:**

Предоставляемый транспорт должен быть технически исправным, соответствовать техническим условиям и паспортным данным завода-изготовителя, а также требованиям нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов в области дорожного движения и промышленной безопасности в соответствии со своим назначением, срок эксплуатации предоставляемой техники не должен превышать 5 лет. Предоставляемый транспорт должен быть повышенной проходимости для эксплуатации на месторождениях, адаптирован для работы в условиях Крайнего Севера (установка дополнительных подогревателей кабины, двигателя и т.п.)

Дополнительно:

* **агрегаты цементировочные** – поршневой насос высокого давления НПЦ-320, полезная мощность насоса высокого давления не менее 100 кВт, мерная емкость не менее 6 м3, диаметр сменных втулок 100,115,127мм (возможность замены втулок при определенных видах работ);
* **седельный тягач с ППЦ объемом 18-20 м3 –** вездеходная техника, предназначенная для перевозки опасных грузов на месторождениях (нефть, метанол, газоконденсат, нефтесодержащая жидкость и др.);
* седельный тягач - с полуприцепом-площадкой – седельный тягач должен оборудован сцепным устройством (типа «фаркоп»), для транспортировки вагонов-прицепов, длина площадки не менее 10 м, с раздвижными «кониками» и съёмными бортами, наличие разрешений для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по федеральным дорогам ЯНАО;
* седельный тягач-**трал -** седельный тягач должен быть оборудован сцепным устройством (типа «фаркоп»), для транспортировки вагонов-прицепов, длина площадки не менее 10 м, с раздвижными «кониками», перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов (емкости, дорожно-строительную технику и т.п.), наличие разрешений для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по федеральным дорогам ЯНАО;
* **манипулятор бортовой с КМУ** – колесная формула 6х6, масса перевозимого груза не менее 8 тонн, максимальная грузоподъемность на максимальном вылете стрелы не менее 1,5 тонн, максимальный вылет стрелы не менее 8 м, оборудован фаркопом.

**4.** **Потребительские (качественные) характеристики:**

- предлагаемые к оказанию услуг транспортные средства в соответствии со своим назначением должны обслуживаться, эксплуатироваться, проходить необходимые осмотры, проверки и освидетельствования в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов в области безопасности дорожного движения, пожарной и промышленной безопасности;

- исполнитель обязан до начала оказания услуг организовать проведение предварительных медицинских осмотров своих работников на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам, в полном соответствии с требованиями законодательства, периодических медицинских осмотров;

- исполнитель должен обеспечить страхование транспортного средства и ответственности за ущерб, который может быть причинен ими или в связи с их эксплуатацией (ОСАГО), на срок не менее периода действия договора;

- исполнитель обязан обеспечить водительский состав и транспортные средства необходимой разрешительной документацией для проезда по маршрутам указанным заказчиком;

- автомобили, попадающие под категорию транспорта, к которым применяются требования приказа Минтранса РФ от 21.08.2013 №273 «Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами», должны быть оборудованы и оснащены тахографами;

- оказание услуг производится технически исправной техникой, отвечающей санитарным требованиям и правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности, **заправленной ГСМ в объеме, обеспечивающем ее эксплуатацию в течение рабочей смены**, укомплектованной необходимым оборудованием в соответствии с паспортными данными завода-изготовителя, а так же правил дорожного движения и требований ГИБДД, обеспеченной обслуживающим персоналом, имеющим необходимую квалификацию, опыт работы и разрешающие документы на право производства работ (оказания услуг), наличие разрешительных документов на негабаритный транспорт для движения по дорогам общего пользования.

**5. Обязательные требования к участникам и закупаемым услугам:**

- оказание услуг собственным транспортом Подрядчика. Привлечение субподрядного транспорта допускается только по согласованию с Заказчиком

- при работе транспорта в суточном режиме (22ч.) – привлечение двух водителей Подрядчика;

- специальная техника должна соответствовать п.3, 4;

- возраст водителя/машиниста должен быть не менее 22 лет, стаж работы по специальности должен составлять не менее 3 лет;

- срок эксплуатации привлекаемого транспорта должен быть в соответствии с п.3. Привлечение транспорта старше указанного возраста допускается только по согласованию с Заказчиком;

- режим работы должен быть установлен в соответствии с п.2 настоящего Задания на закупку;

- претендент на оказание транспортных услуг должен иметь резервный парк транспортных средств для бесперебойного выполнения работ;

- по требованию Заказчика транспорт Претендента может быть перенаправлен для работы на другой участок (объект) Заказчика;

 - наличие в г.Губкинский, п. Пурпе производственной базы включая, но не ограничиваясь: склад запасных частей, контрольно-технический пункт, помещения для размещения диспетчерско-технологических служб, медицинских работников, кабинета или класса по БДД;

- наличие лица, осуществляющего контроль и координацию работы предоставленной техники, а также осуществляющий взаимодействие с диспетчерской службой Заказчика;

- по требованию Заказчика Претендент должен дать согласие на проверку представителями Заказчика технического состояния автопарка и производственных мощностей предприятия;

- услуги оказываются техникой, зарегистрированной в установленном порядке в органах ОГИБДД ОМВД или РГТИ Российской Федерации;

- техника должна быть укомплектована автомобильными аптечками, средствами пожаротушения с действующими сроками использования, сертифицированными искрогасителями;

- техническое состояние транспорта должно отвечать требованиям ГОСТ 25478-91, ГОСТ Р 51709-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки (утв. Постановлением Госстандарта России от 01.02.2001 N 47-ст) (ред. от 28.03.2006), отвечать требованиям активной и пассивной безопасности водителя/машиниста;

- техника должна быть оснащена системами спутникового мониторинга транспорта, с возможностью установки программного обеспечения для обработки получаемых данных на ПК Заказчика;

- в случае схода с линии транспорта, либо производства планового технического обслуживания или ремонта транспортного средства должна предусматриваться возможность предоставления другого аналогичного транспорта, равноценного по функциональному назначению без увеличения стоимости услуг;

- соответствие предлагаемых поставщиков услуг заявленным требованиям Заказчика: техническое состояние, год выпуска техники и т.д.;

- согласие принятия условий договора в редакции Заказчика;

- условия оплаты: по факту выполнения услуг не позднее 30 (тридцати) рабочих дней от даты выполнения услуг. Технико-коммерческие предложения с иной формой оплаты могут быть приняты к рассмотрению, в случае принятия такого решения Заказчиком;

- срок действия предложения: не менее 30-ти дней от конечной даты предоставления технико-коммерческих предложений.

**6.Место поставки Товара (выполнение раб, услуг):** Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, Известинский лицензионный участок, Усть-Пурпейский лицензионный участок.

**7.** **Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения:** рубли РФ.

**8. Условия платы:** оплата по факту выполнения услуг не позднее 30 (тридцати) рабочих дней от даты выполнения услуг. Возможны иные условия оплаты по согласованию с Заказчиком.

**9.** **Основные критерии определения Победителя для заключения договора оказания услуг (в порядке убывания значимости)**:

***- минимальная стоимость работ (минимальный размер тарифов);***

***- оплата за фактически оказанные работ;***

***- соответствие предлагаемых поставщиков услуг заявленным, в данном приглашении, требованиям Заказчика***

**10.** Претендент имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

**11.** Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будут направлены письма на предмет снижения цен (расценок) поступивших технико-коммерческих предложений, а также уточнения и изменения иных существенных условий предложений в сторону их улучшения (период выполнения работ, период оплаты за фактически оказанные услуги и др.).

**12.** Не направление участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении стоимости предложений означает, что предложение данного участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого участника, подавшего технико-коммерческое предложение, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению стоимости предложений и улучшению иных условий договора.

Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ОАО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

Для оказания комплекса услуг может быть выбран один или несколько Претендентов, в зависимости от технических возможностей Претендента для выполнения услуг (количество предложенных единиц техники, вид техники для выполнения услуг). Один Претендент может быть выбран при условии достаточности технических возможностей для выполнения услуг.

**13.** Особые права ОАО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

**14.** Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты получения такого акцепта.

**15.** Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ОАО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

Начальник ТТС С.П. Мелюшко