ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На планшайбы для фонтанной арматуры

в комплекте с кабельным вводом, шпильками и гайками

наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики)

закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

1.1. Наименование: Планшайбы для фонтанной арматуры в комплекте с кабельным вводом, шпильками и гайками.

1.2. Количество (объем): 10 комплектов.

1.3.Технические характеристики: Приложение 1.

1.4. Потребительские (качественные) характеристики: качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция должна быть новая, 2022 года выпуска.

1.5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам): для подтверждения надежной эксплуатации поставляемого оборудования, своей надежности и способности обеспечить исполнение контракта производители (поставщики) продукции обязаны:

- предоставить действующее разрешение использования оборудования на территории Российской Федерации;

- предоставить информацию об объемах выпуска указанной продукции за последние три года, список основных контрактов, заключенных за указанный период, с указанием сроков и объемов поставок, а также получателей продукции независимо от формы их собственности;

- предоставить сертификаты соответствия, выданные официальными организациями по контролю качества или другими компетентными органами, подтверждающими соответствие продукции установленным спецификациям или стандартам, со ссылками на конкретные спецификации и стандарты. Сертификаты, выданные официальными иностранными организациями по контролю качества или другими компетентными подразделениями;

- предоставить не менее трех отзывов основных потребителей аналогичной запрашиваемой в задании продукции;

- гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

- оборудование должно поставляться комплектно и должно быть оснащено узлами одного производителя, комплектация узлами другого производителя должна быть согласована поставщиком оборудования с производителем основных узлов, для выполнения гарантийных обязательств.

- предоставить чертежи предоставляемой продукции на планшайбу, кабельный ввод и шпильки с гайками.

2. Перечень дополнительных сведений о закупаемых товарах (работах, услугах):

2.1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г.Губкинский промзона, панель №8.

2.2 Ориентировочный срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): октябрь 2022 года, возможен иной срок поставки по согласованию с заказчиком.

Приложение 1

Технические характеристики планшайбы

с кабельным вводом, шпильками и гайками

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Значение |
| Присоединительные размеры планшайбы | См. схему планшайбы |
| Рабочее давление, МПа | 35 |
| Коррозионное исполнение | К1 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
| Кабельный ввод  | Кабельный ввод КВ3-60х35-1 либо аналог |
| Присоединительные размеры кабельного ввода | См. схему КВ. Приложение 2 |
| Шпильки с гайками М36х330 (для 10-ти планшайб) | 120 шпилек; 240 гайки |

Схема планшайбы



Приложение 2

**Технические характеристики кабельного ввода КВ-3-60х35-1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Значение |
| Условное обозначение коррозионности среды | К1 |
| Рабочий диапазон температуры окр.среды, 0С | -60 до +40 |
| Диаметр отверстия под кабель D, мм | 8 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 35 |
| Внутренний диаметр D1, мм, не менее | 45 |
| Резьба Р, ГОСТ 633-80  | НКТ 60 |
| Высота, мм, не более | 73 |
| Длина, мм, не более | 254 |
| Ширина, мм, не более | 73 |
| Масса не более, кг | 5 |

Кабельный ввод КВ-3-60х35-1 