**(фирменный бланк организации)**

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**для ООО «БелСеверСтрой»**

АЦПТ-10 Автоцистерна для перевозки питьевой воды на шасси КАМАЗ-48118 или аналог

Количество: 1 (одна) единица.

Цена за единицу: ХХХХХХ рублей с НДС 20%.

Срок поставки:

**Условия поставки:** доставка товара на производственную базу ООО «БелСеверСтрой», г. Губкинский силами и за счет поставщика.

Потребительские (качественные) характеристики:

- качество продукции должно соответствовать техническим и гарантийным условиям завода-изготовителя:

- продукция новая, не бывшая в употреблении и эксплуатации, год выпуска –2022.

Технические характеристики и иные требования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Параметры агрегата, обозначение | Предлагаемые параметры агрегата, обозначение  (обязательно для заполнения) |
| **Ходовое устройство (шасси):** | | | |
| 1 | Шасси | КАМАЗ 48118 повышенной проходимости для эксплуатации в условиях холодного климата |  |
| 2 | Колесная формула | 6х6 |  |
| 3 | Тип двигателя | Дизельный двигатель с турбонаддувом не менее 300 л.с. или аналог |  |
| 4 | Шины | 425/85R21  односкатная ошиновка |  |
| 5 | Тормозная система рабочая | С пневматическим приводом и ABS |  |
| 6 | Емкость топливных баков (не менее), л | 350+210 |  |
| 7 | Тип трансмиссии | Механическая |  |
| 8 | Коробка передач | ZF или аналог |  |
| 9 | Кабина | Расположенная над двигателем, с высокой крышей, со спальным местом, трехместная утепленная, оборудована системой вентиляции и отопления. |  |
| 10 | Предпусковой подогреватель ДВС | 14ТС-10 или аналог |  |
| 11 | Автономный отопитель кабины | Планар-4Д-24 или аналог |  |
| 12 | Запасное колесо | Запасное колесо с держателем и лебедкой за кабиной |  |
| **Цистерна** | | | |
| 13 | Объём цистерны не менее, м3 | 10,0 |  |
| 14 | Форма поперечного сечения цистерны | чемодан |  |
| 15 | Материал цистерны:   - внутренняя часть   - наружная часть | нержавеющая сталь толщиной 2 мм  сталь марки Ст3 с ЛКП |  |
| 16 | Количество секций | 1 |  |
| 17 | Исполнение | термос (термоизоляция с толщиной нанесения не менее 100 мм) |  |
| 18 | Исполнение горловины и крышки | термоизолированное |  |
| 19 | Лестница на площадку обслуживания горловины | переднее расположение |  |
| 20 | Площадка обслуживания | из просечного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом |  |
| 21 | Цвет цистерны | уточняется при заключении договора |  |
| **Насосная установка** | | | |
| 22 | Модель | НЦС-50 (для перекачивания пищевых жидкостей) или аналог |  |
| 23 | Привод | от системы гидрофикации автомобиля |  |
| 24 | Производительность, м3/ч | 25 |  |
| 25 | Напор, м | 20 |  |
| 26 | Высота самовсасывания при залитом насосе, м | 6 |  |
| 27 | Возможность слива | насосом и самотеком |  |
| **Система слива/наполнения** | | | |
| 28 | Отсек обслуживания | заднее расположение с освещением, с сигнальной лампой закрытия крышки горловины, утепленный, с обогревом от системы выхлопных газов шасси и установленного автономного отопителя Планар 4Д-24 |  |
| 29 | Обогрев емкости | выхлопными газами |  |
| 30 | Трубопровод цистерны, мм | Ду 50 из нержавеющей стали |  |
| 31 | Быстроразъемные соединения (БРС) | типа камлок Ду 50 |  |
| 32 | Пенал для рукава | оцинкованный с крышками по бокам, L=4250мм (2 шт.) |  |
| 33 | Рукав напорный, м | 2х4 |  |
| **Комплектация** | | | |
| 34 | Система оповещение экстренных служб | «Эра Глонасс» |  |
| 35 | Тахограф с блоком СКЗИ  новый, 2022 года выпуска. | DTCO 3283VDO или аналог |  |
| 36 | Тягово-сцепное устройство - фаркоп КАМАЗ 5320-2707210 (10 т.) | |  |
| 37 | Розетка освещения для передачи сигналов габаритов, поворотов и стопсигналов от тягача к прицепу | |  |
| 38 | Головка соединительная тормозной системы от тягача к прицепу | |  |
| 39 | Бортовой контроллер АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС/GPS) или аналог новый, 2022 года выпуска, с монтажом на ТС.  Датчик моточасов (оптопара) – подключение AC++, подключение от клавиши КОМ, датчик оборотов ДВС- подключение входного сигнала о включении ДВС, Предохранитель СВП. | |  |
| 40 | Датчик уровня топлива TKLS-L или аналог на каждый топливный бак, новый, 2022 года выпуска, с монтажом на бак ТС, тарировкой и настройкой (тарировка ДУТ в баке не менее 12 точек на 1 бак), с предоставлением тарировочных таблиц. | |  |
| 41 | Дисплей информационный АвтоГРАФ Инфо-Мини или аналог. Новый, 2022 года выпуска, с монтажом в кабине ТС, настройкой. | |  |
| 42 | Звуковой сигнал заднего хода | |  |
| 43 | Огнетушитель порошковый ОП-5 – 1шт. | |  |
| 44 | Медицинская аптечка состав по ГОСТ | |  |
| 45 | Упор противооткатный - 2шт. | |  |
| 46 | Знак аварийной остановки ГОСТ | |  |
| 47 | Комплект ЗИП, сертифицированный искрогаситель | |  |

Должность Подпись ФИО