**(фирменный бланк организации)**

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**для ООО «БелСеверСтрой»**

Седельный тягач на шасси МАЗ 6425F9-550-001 или аналог

с полуприцепом тяжеловозом с механическими трапами

Количество: 1 (одна) единица.

Цена за единицу: ХХХХХХ рублей с НДС 20%.

Срок поставки:

**Условия поставки:** доставка товара на производственную базу ООО «БелСеверСтрой», г. Губкинский силами и за счет поставщика.

Потребительские (качественные) характеристики:

- качество продукции должно соответствовать техническим и гарантийным условиям завода-изготовителя;

- продукция новая, не бывшая в употреблении и эксплуатации, год выпуска – 2022.

Технические характеристики и иные требования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот 1.** | | | | | | |
| № п/п | Наименование параметра | | | | Параметры агрегата, обозначение | Предлагаемые параметры агрегата, обозначение  (обязательно для заполнения) |
| **Ходовое устройство (шасси):** | | | | | | |
| 1 | Шасси | | | | МАЗ 6425F9-550-001 или аналог повышенной проходимости, для эксплуатации в условиях холодного климата |  |
| 2 | Колесная формула | | | | 6х6 |  |
| 3 | Тип двигателя | | | | Дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью не менее 420 л.с. или аналог |  |
| 4 | Коробка передач | | | | ЯМЗ-239 или аналог |  |
| 4.1 | Тип трансмиссии | | | | Механическая |  |
| 5 | Шины | | | | 16,00R20 с соответствующей грузоподъёмностью, односкатная ошиновка |  |
| 6 | Кабина | | | | Стандартная, расположенная над двигателем, со спальным местом, двухместная утепленная, оборудованная системой вентиляции и отопления. |  |
| 7 | Емкость топливных баков  (не менее), л | | | | 500 |  |
| 8 | Предпусковой подогреватель ДВС | | | | 14ТС-10 или аналог |  |
| 9 | Автономный отопитель кабины | | | | Планар-4Д-24 или аналог |  |
| 10 | Тормоза | | | | с пневматическим приводом, АВС |  |
| 11 | Нагрузка на седельно-сцепное устройство, не менее кг | | | | 18 000 |  |
| 12 | ССУ с тремя степенями свободы с усиленным подрамником, диаметр шкворня, не менее, мм | | | | **3 дюйма (76,2мм)** |  |
| 13 | Запасное колесо | | | | Запасное колесо с держателем и лебедкой за кабиной |  |
| **Комплектация** | | | | | | |
| 14 | Система оповещение экстренных служб | | | | «Эра Глонасс» |  |
| 15 | Тахограф с блоком СКЗИ  новый, 2022 года выпуска. | | | | DTCO 3283VDO или аналог |  |
| 16 | Тягово-сцепное устройство - фаркоп (10 т.) | | | | |  |
| 17 | Розетка освещения для передачи сигналов габаритов, поворотов и стопов от тягача к прицепу | | | | |  |
| 18 | Головка соединительная тормозной системы от тягача к прицепу | | | | |  |
| 19 | Бортовой контроллер АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС/GPS) или аналог новый, 2022 года выпуска, с монтажом на ТС.  Датчик оборотов ДВС- подключение входного сигнала о включении ДВС, Предохранитель СВП. | | | | |  |
| 20 | Датчик уровня топлива TKLS-L или аналог новый, 2022 года выпуска, с монтажом на бак ТС, тарировкой и настройкой (тарировка ДУТ в баке не менее 12 точек на 1 бак). | | | | |  |
| 21 | Дисплей информационный АвтоГРАФ Инфо-Мини или аналог. Новый, 2022 года выпуска, с монтажом в кабине ТС, настройкой. | | | | |  |
| 22 | Звуковой сигнал заднего хода | | | | |  |
| 23 | Огнетушитель порошковый ОП-5 – 1шт. | | | | |  |
| 24 | Медицинская аптечка состав по ГОСТ | | | | |  |
| 25 | Упор противооткатный - 2шт. | | | | |  |
| 26 | Знак аварийной остановки ГОСТ | | | | |  |
| 27 | Комплект ЗИП. | | | | |  |
| 28 | Сертифицированный искрогаситель – 1 шт. | | | | |  |
| **Лот 2** | | | | | | |
| № п/п | Наименование параметра | | | | Параметры агрегата, обозначение | Предлагаемые параметры агрегата, обозначение  (обязательно для заполнения) |
| **ПОЛУПРИЦЕП ТЯЖЕЛОВОЗ** | | | | | | |
| **29** | | **Максимальная масса перевозимого груза не менее, кг** | | **60 000** | |  |
| **30** | | **Максимальная масса снаряженного полуприцепа не более, кг** | | **19 000** | |  |
| **31** | | **Полная масса полуприцепа не более, кг** | | **79 000** | |  |
| **32** | | **Максимально допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство, не более кг** | | **18 000** | |  |
| **33** | | **Ширина платформы полуприцепа (с уширителями) не менее, мм** | | **3 000(3 500)** | |  |
| **34** | | **Длинна платформы полуприцепа не менее, мм** | | **16 000** | |  |
| **35** | | **Подвеска** | | **Рессорно-балансирная** | |  |
| **36** | | **Количество колес (в том числе запасных), шт.** | | **9 (1)** | |  |
| **37** | | **Шины** | | **Односкатная ошиновка**  с соответствующей грузоподъёмностью. | |  |
| **38** | | **Шкворень не менее, мм** | | **3 дюйма (76,2мм)** | |  |
| **39** | | **Тормозная система с пневматическим приводом от тягача с подготовкой под ABS** | | | |  |
| **40** | | **Аппарели механические с пружинной системой и регулировкой по ширине. Угол въезда не более 18 градусов** | | | |  |
| **41** | | **Боковые уширители платформы с комплектом щитов настила не менее 250 мм** | | | |  |
| **42** | | **Боковые регулируемые упоры, исключающие поперечное перемещение перевозимой спецтехники относительно грузовой платформы с возможностью демонтажа не менее 88 (не менее 4 с каждой стороны)** | | | |  |
| **43** | | **Телескопические упоры на заднем свесе полуприцепа для достижения максимальной устойчивости при заходе/сходе на грузовую платформу тяжелой самоходной техники.** | | | |  |
| **44** | | **Регулируемые противооткатные упоры для ограничения дальности заезда техники и предотвращения смещения при торможении.** | | | |  |
| **45** | | **Увязочные кольца в пазах платформы не менее 8 (не менее 4 с каждой стороны)** | | | |  |
| **46** | | **Выездные раздвижные коники с обрезиненной поверхностью, не менее 8 (не менее 4 с каждой стороны)** | | | |  |
| **47** | | **Выдвижные знаки негабарит с проблесковыми маячками.** | | | |  |
| **48** | | **Рабочая площадка полуприцепа с ребрами для предотвращения скольжения гусеничной техники.** | | | |  |
| **49** | | **Цепи страховочные для фиксации трапов в транспортном положении.** | | | |  |
| **50** | | **Проблесковый маяк в задней части полуприцепа** | | | |  |
| **51** | | **Запасное колесо с механизмом подъема/опускания** | | | |  |
| **52** | | **Противооткатные упоры с кронштейнами для крепления** | | | |  |
| **53** | | **Инструментальный ящик с комплектом ЗИП** | | | |  |
| **54** | | **Комплект крепежных цепей** **13 мм (21 тонна) с талрепами – 3 шт.** | | | |  |
|  | | **Дополнительные требования** | | | | |
| **55** | | Длина автопоезда не более, м | 20 | | |  |
| **56** | | Поставщик должен письменно гарантировать совместимость полуприцепа с седельным тягачом. | | | |  |
| **57** | | Указать распределение нагрузки по осям автопоезда при максимальной массе перевозимого груза | | | |  |

Должность Подпись ФИО