**(фирменный бланк организации)**

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**для ООО «БелСеверСтрой»**

Бортовой автомобиль на шасси КАМАЗ-43118 с КМУ или аналог

Количество: 1 (одна) единица.

Цена за единицу: ХХХХХХ рублей с НДС 20%.

Срок поставки:

**Условия поставки:** доставка товара на производственную базу ООО «БелСеверСтрой», г. Губкинский силами и за счет поставщика.

Потребительские (качественные) характеристики:

- качество продукции должно соответствовать техническим и гарантийным условиям завода-изготовителя:

- продукция новая, не бывшая в употреблении и эксплуатации, год выпуска – 2022.

Климатическое исполнение:

- для работы в холодной макроклиматической зоне при температуре окружающего воздуха от минус 45 °С до  
плюс 40 °С.

Технические характеристики и иные требования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Параметры агрегата, обозначение | Предлагаемые параметры агрегата, обозначение  (обязательно для заполнения) |
| **Ходовое устройство (шасси):** | | | |
| 1 | Шасси | КАМАЗ-43118 с удлиненным шасси или аналог повышенной проходимости, для эксплуатации в условиях холодного климата |  |
| 2 | Колесная формула | 6х6 |  |
| 3 | Тип двигателя | Дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью не менее 300 л.с. или аналог |  |
| 4 | Шины | 425/85R21 с соответствующей грузоподъёмностью, односкатная ошиновка |  |
| 5 | Тормозная система рабочая | С пневматическим приводом с ABS |  |
| 6 | Емкость топливных баков  (не менее), л | 350+210 |  |
| 7 | Тип трансмиссии | Механическая |  |
| 8 | Коробка передач | ZF или аналог |  |
| 9 | Кабина | Расположенная над двигателем, с высокой крышей, со спальным местом, трехместная утепленная, оборудованная системой вентиляции и отопления. |  |
| 10 | Предпусковой подогреватель ДВС | 14ТС-10 или аналог |  |
| 11 | Автономный отопитель кабины | Планар-4Д-24 или аналог |  |
| 12 | Запасное колесо | С держателем и лебедкой за кабиной водителя |  |
| 13 | Система оповещение экстренных служб | «Эра Глонасс» |  |
| 14 | Средства безопасности | - огнетушитель – 2 шт.;  - медицинская аптечка – 1 шт.; - знак аварийной остановки – 1 шт.; - упор противооткатный – 2 шт.; - искрогаситель – 1 шт.; |  |
| 15 | Тягово-сцепное устройство - фаркоп КАМАЗ 5320-2707210 (10 т.) или аналог | |  |
| 16 | Розетка освещения для передачи сигналов габаритов, поворотов и стопов от тягача к прицепу | |  |
| 17 | Головка соединительная тормозной системы от тягача к прицепу | |  |
| **Весовые параметры и нагрузки** | | | |
| 18 | Грузоподъемность автомобиля не менее, кг | 9000 |  |
| **Бортовая платформа** | | | |
| 19 | Габаритные размеры длина, не менее мм | 6000 |  |
| 20 | Ширина, не более мм | 2550 |  |
| 21 | Высота борта, не менее мм | 700 |  |
| 22 | Борта металлические откидные | 3 стороны |  |
| 23 | Пол | металлический, покрытие рифленое противоскользящее |  |
| 24 | **Увязочные кольца в пазах платформы не менее 6(не менее 3 с каждой стороны)** | |  |
| **Технические характеристики КМУ** | | | |
| 25 | Грузовой момент, тн | не менее 17,0 |  |
| 26 | Количество выдвижных секции | не менее 2 |  |
| 27 | Максимальная грузоподъёмность  min вылет стрелы, кг/м | не менее 8800/2,0 |  |
| 28 | Максимальная грузоподъёмность  max вылет стрелы, кг/м | не менее 2200/8,0 |  |
| 29 | Максимальная высота подъема груза, м | не менее 11,0 |  |
| 30 | Максимальный вылет стрелы, м | не менее 8 |  |
| 31 | Способ управления | гидравлический |  |
| 32 | Способ выдвижения опор | гидравлический |  |
| 33 | Тип стрелы | Z - образный |  |
| 34 | Место установки | За кабиной |  |
| 35 | Место управления | 2 пульта слева и справа у основания КМУ |  |
| 36 | Грузовысотные характеристики | грузограмма  (необходимо предоставление) |  |
| **Дополнительно** | | | |
| 37 | Бортовой контроллер АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС/GPS) или аналог новый, 2022 года выпуска, с монтажом на ТС.  Датчик моточасов (оптопара) – подключение AC++, подключение от клавиши КОМ, датчик оборотов ДВС- подключение входного сигнала о включении ДВС, Предохранитель СВП. | |  |
| 38 | Датчик уровня топлива TKLS-L или аналог новый, 2022 года выпуска, с монтажом на бак ТС, тарировкой и настройкой (тарировка ДУТ в баке не менее 12 точек на 1 бак). | |  |
| 39 | Дисплей информационный АвтоГРАФ Инфо-Мини или аналог. Новый, 2022 года выпуска, с монтажом в кабине ТС, настройкой. | |  |
| 40 | Тахограф с блоком СКЗИ DTCO3283VDO или аналог | |  |
| 41 | Звуковой сигнал заднего хода | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность Подпись ФИО