**(фирменный бланк организации)**

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**для ООО «БелСеверСтрой»**

Седельный тягач на шасси КАМАЗ-65221 или аналог

с полуприцепом НЕФАЗ 93341-07 или аналогом

Количество: 1 (одна) единица.

Цена за единицу: ХХХХХХ рублей с НДС 20%.

Срок поставки:

**Условия поставки:** доставка товара на производственную базу ООО «БелСеверСтрой», г. Губкинский силами и за счет поставщика.

Потребительские (качественные) характеристики:

- качество продукции должно соответствовать техническим и гарантийным условиям завода-изготовителя:

- продукция новая, не бывшая в употреблении и эксплуатации, год выпуска – 2022.

Климатическое исполнение:

- для работы в холодной макроклиматической зоне при температуре окружающего воздуха от минус 45 °С до
плюс 40 °С.

Технические характеристики и иные требования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Параметры агрегата, обозначение | Предлагаемые параметры агрегата, обозначение(обязательно для заполнения) |
| **Ходовое устройство (шасси):** |
| 1 | Шасси | КАМАЗ-65221 или аналог повышенной проходимости, для эксплуатации в условиях холодного климата  |  |
| 2 | Колесная формула | 6х6 |  |
| 3 | Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом не менее 400 л.с. или аналог |  |
| 4 | Емкость топливных баков(не менее), л | 350+210 |  |
| 5 | Исполнение кабина | Расположенная над двигателем, с высокой крышей, со спальным местом, трехместная утепленная, оборудована системой вентиляции и отопления. |  |
| 6 | Предпусковой подогреватель ДВС | 14ТС-10 или аналог |  |
| 7 | Автономный отопитель кабины | Планар-4Д-24 или аналог |  |
| 8 | Тормоза | с пневматическим приводом с АВС |  |
| 9 | Коробка передач | ZF или аналог |  |
| 10 | Шины | 425/85R21односкатная ошиновка |  |
| 11 | Нагрузка на ССУ, не менее, кг | 17 000 |  |
| 12 | ССУ с тремя степенями свободы с усиленным подрамником, диаметр шкворня, мм | **2 дюйма (50,8мм)** |  |
| 13 | Запасное колесо | Запасное колесо с держателем за кабиной |  |
| **Комплектация** |
| Система оповещение экстренных служб  | «Эра Глонас» |  |
| Тахограф с блоком СКЗИ | DTCO 3283VDO или аналог |  |
| Система выпуска отработанных газов с выхлопом вверх за кабиной |  |
| Тягово-сцепное устройство - фаркоп КАМАЗ 5320-2707210 (10 т.)  |  |
| Розетка освещения для передачи сигналов габаритов, поворотов и стопов от тягача к прицепу |  |
| Головка соединительная тормозной системы от тягача к прицепу |  |
| Бортовой контроллер АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС/GPS) или аналог новый,2022 года выпуска, с монтажом на ТС. Датчик оборотов ДВС- подключение входного сигнала о включении ДВС, Предохранитель СВП. |  |
| Датчик уровня топлива TKLS-L или аналог новый, 2022 года выпуска, с монтажом на бак ТС, тарировкой и настройкой (тарировка ДУТ в баке не менее 12 точек на 1 бак). |  |
| Дисплей информационный АвтоГРАФ Инфо-Мини или аналог. Новый, 2022 года выпуска, с монтажом в кабине ТС, настройкой. |  |
| Проблесковый маячок-2шт. |  |
| Медицинская аптечка состав по ГОСТ |  |
| Огнетушитель порошковый ОП-5 ГОСТ -1шт. |  |
| Знак аварийной остановки ГОСТ |  |
| Упор противооткатный-2 шт. |  |
| **ПОЛУПРИЦЕП НЕФАЗ 93341-07 или аналог** |
| **14** | **Максимальная масса перевозимого груза не менее, кг** | **26 000** |  |
| **15** | **Максимальная масса снаряженного полуприцепа не более, кг** | **7 000** |  |
| **16** | **Полная масса полуприцепа не более, кг** | **34 000** |  |
| **17** | **Максимально допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство, не более кг** | **12 000** |  |
| **18** | **Подвеска** | **Рессорно-балансирная** |  |
| **19** | **Количество колес (в том числе запасных), шт.** | **7 (1)** |  |
| **20** | **Размер шин** | **425/85R21** |  |
| **21** | Шины | Односкатная ошиновка |  |
| **22** | **Шкворень** | **2 дюйма (50,8мм)** |  |
| **23** | **Тормозная система с пневматическим приводом от тягача с подготовкой под ABS** |  |
| **24** | **Опорное устройство механическое с двухскоростным приводом** |  |
| **25** | **Лебедка запасного колеса** |  |
| **26** | **Бортовая площадка с металлическими откидными бортами** |  |
| **27** | **Усиленный передний борт** |  |
| **28** | **Увязочные кольца в пазах платформы не менее 8(не менее 4 с каждой стороны)** |  |
| **29** | **Противооткатные упоры с кронштейнами для крепления** |  |
| **30** | **Инструментальный ящик с комплектом ЗИП** |  |
| **31** | **Коники выдвижные с обрезиненной поверхностью (5 пар) 5 положений крепления** |  |
| **32** | **Защита задних фонарей** |  |
| **33** | **Корзина для снятых бортов** |  |
|  | **Дополнительные требования** |
| **34** | Длина автопоезда не более, м | 20 |  |
| **35** | **Поставщик должен письменно гарантировать совместимость полуприцепа с седельным тягачом.** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность Подпись ФИО