**(фирменный бланк организации)**

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**для ООО «БелСеверСтрой»**

Седельный тягач на шасси КАМАЗ-65221 или аналог

Количество: 1 (одна) единица.

Цена за единицу: ХХХХХХ рублей с НДС 20%.

Срок поставки:

**Условия поставки:** доставка товара на производственную базу ООО «БелСеверСтрой», г. Губкинский силами и за счет поставщика.

Потребительские (качественные) характеристики:

- качество продукции должно соответствовать техническим и гарантийным условиям завода-изготовителя:

- продукция новая, не бывшая в употреблении и эксплуатации, год выпуска – 2022.

Климатическое исполнение:

- для работы в холодной макроклиматической зоне при температуре окружающего воздуха от минус 45 °С до  
плюс 40 °С.

Технические характеристики и иные требования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование параметра | Параметры агрегата, обозначение | | Предлагаемые параметры агрегата, обозначение  (обязательно для заполнения) |
| **Ходовое устройство (шасси):** | | | | | |
| 1 | | Шасси | КАМАЗ-65221 или аналог повышенной проходимости, для эксплуатации в условиях холодного климата | |  |
| 2 | | Колесная формула | 6х6 | |  |
| 3 | | Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом не менее 400 л.с. или аналог | |  |
| 4 | | Емкость топливных баков  (не менее), л | 350+210 | |  |
| 5 | | Исполнение кабина | Расположенная над двигателем, с высокой крышей, со спальным местом, трехместная утепленная, оборудована системой вентиляции и отопления. | |  |
| 6 | | Предпусковой подогреватель ДВС | 14ТС-10 или аналог | |  |
| 7 | | Автономный отопитель кабины | Планар-4Д-24 или аналог | |  |
| 8 | | Тормоза | с пневматическим приводом с АВС | |  |
| 9 | | Коробка передач | ZF или налог | |  |
| 10 | | Шины | 425/85R21  односкатная ошиновка | |  |
| 11 | | Типоразмер ССУ, дюйм/мм | **2 дюйма (50,8мм)** | |  |
| 12 | | Нагрузка на ССУ, кг | 17 000 | |  |
| 13 | | ССУ с тремя степенями свободы с усиленным подрамником, высота, мм | 1530/1610 | |  |
| 14 | | Запасное колесо | Запасное колесо с держателем за кабиной | |  |
| **Комплектация** | | | | | |
| 15 | ГАИС «Эра Глонасс» согласно постановлению Правительства  РФ от 22 декабря 2020 г. N 2216 | | | |  |
| 16 | Тахограф с блоком СКЗИ | | | DTCO 3283VDO или аналог |  |
| 17 | Система выпуска отработанных газов с выхлопом вверх за кабиной | | | |  |
| 18 | Устройство ограничения скорости – надежный контроль 80 с предоставлением паспорта и сертификата согласно техрегламента | | | |  |
| 19 | Защита топливного бака | | | |  |
| 220 | Тягово-сцепное устройство - фаркоп КАМАЗ 5320-2707210 (10 т.) | | | |  |
| 21 | Розетка освещения для передачи сигналов габаритов, поворотов и стопов от тягача к прицепу | | | |  |
| 22 | Головка соединительная тормозной системы от тягача к прицепу | | | |  |
| 23 | Бортовой контроллер АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС/GPS) или аналог новый,2022 года выпуска, с монтажом на ТС.  Датчик оборотов ДВС- подключение входного сигнала о включении ДВС, Предохранитель СВП. | | | |  |
| 24 | Датчик уровня топлива TKLS-L или аналог новый, 2022 года выпуска, с монтажом на бак ТС, тарировкой и настройкой (тарировка ДУТ в баке не менее 12 точек на 1 бак). | | | |  |
| 25 | Дисплей информационный АвтоГРАФ Инфо-Мини или аналог. Новый, 2022 года выпуска, с монтажом в кабине ТС, настройкой. | | | |  |
| 26 | Проблесковый маячок-2шт. | | | |  |
| 27 | Медицинская аптечка состав по ГОСТ | | | |  |
| 28 | Огнетушитель порошковый ОП-5 ГОСТ -1шт. | | | |  |
| 29 | Знак аварийной остановки ГОСТ | | | |  |
| 30 | Упор противооткатный-2 шт. | | | |  |
| 31 | Выключатель массы дистанционный оборудован согласно требованиям ДОПОГ | | | |  |
| 32 | Оборудован согласно требованиям ДОПОГ для перевозки нефтепродуктов | | | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность Подпись ФИО