**(фирменный бланк организации)**

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**для ООО «БелСеверСтрой»**

Автомобиль УАЗ Профи с двухрядной кабиной или аналог

Количество: 2 (две) единицы.

Цена за единицу: ХХХХХХ рублей с НДС 20%.

Срок поставки:

**Условия поставки:** доставка товара на производственную базу ООО «БелСеверСтрой», г. Губкинский силами и за счет поставщика.

Потребительские (качественные) характеристики:

- качество продукции должно соответствовать техническим и гарантийным условиям завода-изготовителя:

- продукция новая, не бывшая в употреблении и эксплуатации, год выпуска – 2022.

Климатическое исполнение:

- для работы в холодной макроклиматической зоне при температуре окружающего воздуха от минус 45 °С до
плюс 45 °С.

Технические характеристики и иные требования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Параметры агрегата, обозначение | Предлагаемые параметры агрегата, обозначение(обязательно для заполнения) |
| **Ходовое устройство:** |
| 1 | Колесная формула | 4×4 |  |
| 2 | Тип двигателя | Бензиновый двигатель не менее 150 л.с.  |  |
| 3 | Тип трансмиссии | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей.  |  |
| 4 | Раздаточная коробка | Есть |  |
| 5 | Коробка передач | КПП УАЗ или аналог |  |
| 6 | Емкость топливных баков (не менее), л | Не менее 68 |  |
| 7 | Шины | 225/75R16 |  |
| 8 | Исполнение кабина | Пятиместная утепленная, оборудована системой вентиляции и отопления |  |
| 9 | Запасное колесо | Запасное колесо R16 со стальным диском |  |
| 10 | Передняя подвеска | Зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |  |
| 11 | Задняя подвеска | Рессорная, усиленный задний мост со стабилизатором поперечной устойчивости |  |
| **Геометрия и масса** |
| 12 | Количество мест | 5 |  |
| 13 | Длина | 5990 |  |
| 14 | Ширина (по зеркалам), мм | 2315 |  |
| 15 | Высота, мм | 1915 (по кабине), 2550 (по тенту) |  |
| 16 | Колесная база, мм | 3500 |  |
| 17 | Дорожный просвет (до моста), мм  | 210 |  |
| 18 | Снаряженная масса, кг | 2120 |  |
| 19 | Полная масса, кг | 3440 |  |
| 20 | Грузоподъемность, кг | 1320 |  |
| 21 | Стальной борт с трехсторонней разгрузкой |  |
| 22 | Покрытие пола транспортной фанерой |  |
| 23 | Скрытые такелажные петли |  |
| 24 | Тент с крючками и фиксацией заднего клапана на ремнях |  |
| **Дополнительное оборудование** |
| 25 | Система оповещение экстренных служб | «Эра Глонасс» |  |
| 26 | Тягово-сцепное устройство - фаркоп  |  |
| 27 | Знак аварийной остановки ГОСТ |  |
| 28 | Медицинская аптечка  |  |
| 29 | Огнетушитель ОП-2 |  |
| 30 | Бортовой контроллер АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС/GPS) или аналог новый, 2022 года выпуска, с монтажом на ТС.  |  |
| 31 | Датчик уровня топлива TKLS-L или аналог новый, 2022 года выпуска, с монтажом на бак ТС, тарировкой и настройкой (тарировка ДУТ в баке не менее 12 точек на 1 бак). |  |
| 32 | Дисплей информационный АвтоГРАФ Инфо-Мини или аналог. Новый, 2022 года выпуска, с монтажом в кабине ТС, настройкой. |  |
| 33 | Звуковой сигнал заднего хода |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность Подпись ФИО