**Приложение №1 к заявке №765-сн от 26.04.2023**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Стационарная радиостанция

наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):
	1. Наименование: радиостанция стационарная.
	2. Количество (объём): два комплекта.
	3. Технические характеристики:
		1. Внешнее напряжение питания 220 В переменного тока частотой 50 Гц;
		2. Исполнение: стационарное, настольное с штатной подставкой (кронштейном);
		3. Состав комплекта: радиостанция, кабель питания с предохранительной плавкой вставкой, гарнитура, выносная уличная штыревая антенна с кронштейном и фидером снижения (кабелем) не менее 35 м, подставка настольная для радиостанции (при наличии в исполнении), блок питания 220/12 В с возможностью подключения внешних АКБ;
		4. Тип: Аналоговая или гибридная, стационарная (автомобильная), симплексная;
		5. Диапазон частот: 136-174 МГц;
		6. Количество каналов: не менее 4;
		7. Шаг сетки частот: 12,5/20/25 кГц;
		8. Чувствительность приемника: 0,22-0,30 мкВ при 12дБ с/ш;
		9. Выходная мощность динамика: 3,0 – 13,0 Вт;
		10. Выходная мощность передатчика: до 25 Вт;
		11. Модуляция: 16K0F3E (25кГц); 8K50F3E (12,5 кГц);
		12. Стабильность частоты: ±2.5\*10е-6;
	4. Потребительские (качественные) характеристики:
		1. Изделие новое, не бывшее в эксплуатации.
		2. Комплект документов (обязательных к предоставлению): паспорт (формуляр, этикетка) в оригинале, копия разрешения на применение на территории РФ, руководство по эксплуатации.
		3. Возможность перепрограммирования выходной мощности передатчика, частот, каналов и клавиш управления.
		4. Совместимость и работа в сети с радиостанциями Motorola GM300, GM340, CP040, CP140.
	5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):
		1. Юридическое лицо;
		2. Непосредственный изготовитель изделия или его официальный торговый представитель.
	6. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания):
		1. Стоимость комплекта;
		2. Срок поставки;
		3. Раздельная поставка по п.2.4;
		4. Требование и размер предоплаты.
2. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг): нет.
	1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель 8, производственная база № 0010;
	2. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию.
	3. Основания приобретения товара только определённого производителя (поставляемого только определённым поставщиком): нет;
	4. Иные характеристики (требования): допускается раздельная поставка основного комплекта радиостанции и выносной антенны с кабелем, допуск на отклонение длины фидера снижения (кабеля) +3…+5 м.
3. Техническое и экономическое обоснование закупки: обеспечение непрерывной диспетчерской связи с удалёнными опасными производственными объектами Компании.

Специалист по ИТСО

и категорированию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чурин Ю.Е.

(подпись) (инициалы, фамилия)

Согласовано:

Главный метролог –

Начальник службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Малицкий К.М.

(подпись) (инициалы, фамилия)

 «07» апреля 2023 г.