**Приложение №1 к заявке №765-сн от 26.04.2023**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Стационарная радиостанция

наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):
   1. Наименование: радиостанция стационарная.
   2. Количество (объём): два комплекта.
   3. Технические характеристики:
      1. Внешнее напряжение питания 220 В переменного тока частотой 50 Гц;
      2. Исполнение: стационарное, настольное с штатной подставкой (кронштейном);
      3. Состав комплекта: радиостанция, кабель питания с предохранительной плавкой вставкой, гарнитура, выносная уличная штыревая антенна с кронштейном и фидером снижения (кабелем) не менее 35 м, подставка настольная для радиостанции (при наличии в исполнении), блок питания 220/12 В с возможностью подключения внешних АКБ;
      4. Тип: Аналоговая или гибридная, стационарная (автомобильная), симплексная;
      5. Диапазон частот: 136-174 МГц;
      6. Количество каналов: не менее 4;
      7. Шаг сетки частот: 12,5/20/25 кГц;
      8. Чувствительность приемника: 0,22-0,30 мкВ при 12дБ с/ш;
      9. Выходная мощность динамика: 3,0 – 13,0 Вт;
      10. Выходная мощность передатчика: до 25 Вт;
      11. Модуляция: 16K0F3E (25кГц); 8K50F3E (12,5 кГц);
      12. Стабильность частоты: ±2.5\*10е-6;
   4. Потребительские (качественные) характеристики:
      1. Изделие новое, не бывшее в эксплуатации.
      2. Комплект документов (обязательных к предоставлению): паспорт (формуляр, этикетка) в оригинале, копия разрешения на применение на территории РФ, руководство по эксплуатации.
      3. Возможность перепрограммирования выходной мощности передатчика, частот, каналов и клавиш управления.
      4. Совместимость и работа в сети с радиостанциями Motorola GM300, GM340, CP040, CP140.
   5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):
      1. Юридическое лицо;
      2. Непосредственный изготовитель изделия или его официальный торговый представитель.
   6. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания):
      1. Стоимость комплекта;
      2. Срок поставки;
      3. Раздельная поставка по п.2.4;
      4. Требование и размер предоплаты.
2. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг): нет.
   1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель 8, производственная база № 0010;
   2. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию.
   3. Основания приобретения товара только определённого производителя (поставляемого только определённым поставщиком): нет;
   4. Иные характеристики (требования): допускается раздельная поставка основного комплекта радиостанции и выносной антенны с кабелем, допуск на отклонение длины фидера снижения (кабеля) +3…+5 м.
3. Техническое и экономическое обоснование закупки: обеспечение непрерывной диспетчерской связи с удалёнными опасными производственными объектами Компании.

Специалист по ИТСО

и категорированию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чурин Ю.Е.

(подпись) (инициалы, фамилия)

Согласовано:

Главный метролог –

Начальник службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Малицкий К.М.

(подпись) (инициалы, фамилия)

«07» апреля 2023 г.