**Приложение 2 к заданию на закупку № 3-23/УДиПУВС**

Технические характеристики

| **№ п/п** | **Наименование оборудования** |
| --- | --- |
| 1 | СНПХ-4114 ОАО «НИИнефтепромхим» (РФ, г.Казань).Деэмульгатор СНПХ-4114. Должен соответствовать ТУ завода изготовителя. Технические условия ТУ 2458-311-05765670-2005;1. агрегатное состояние - однородная жидкость от бесцветного до коричневого цвета, без осадка или механических включений, не расслаивающаяся на фазы, допускается опалесценция. 2. массовая доля активного вещества в пределах 41-51%; 3. кинематическая вязкость при температуре 200С не более 60 мм2/с, при минус 400С не более 600; 4. температура застывания не выше минус 500С (для западной Сибири и крайнего Севера);5. плотность при 200С в пределах 870 - 960 кг/м3 по ГОСТ 18995.1, р.1;6. гарантийный срок хранения: не менее 12 месяцев. |
| 2 | СНПХ-4315 D(C) ОАО «НИИнефтепромхим» (РФ, г.Казань).Деэмульгатор СНПХ-4315 D(C); Должен соответствовать ТУ завода изготовителя.1. агрегатное состояние - однородная жидкость от бесцветного до темно-коричневого цвета, без осадка или механических включений, не расслаивающаяся на фазы, допускается опалесценция.2. массовая доля активного вещества в пределах 42-52%; 3. кинематическая вязкость при температуре 200С не более 70 мм2/с, при минус 400С не более 600; 4. температура застывания не выше минус 500С (для западной Сибири и крайнего Севера); 5. плотность при 200С в пределах 860 - 950 кг/м3;6. гарантийный срок хранения: не менее 12 месяцев. |
| 3 | ДенМастер 3020 марка 21. (или аналог) Производитель ООО «Мастер Кемикалз» (РФ, г.Казань). Деэмульгатор ДенМастер 3020 марка 21; Должен соответствовать ТУ завода изготовителя. Технические условия ТУ 2458-026-82324063-2014;1. агрегатное состояние - однородная жидкость от желтоватого до темно-коричневого цвета, без осадка или механических включений, не расслаивающаяся на фазы, допускается опалесценция. 2. массовая доля активного вещества в пределах 35-55%; 3. кинематическая вязкость при температуре 200С не более 70 мм2/с; 4. температура застывания не выше минус 500С (для западной Сибири и крайнего севера); 5. плотность при 200С не выше 0,98 кг/м3 по ГОСТ 3900-85;6. гарантийный срок хранения: не менее 12 месяцев. |
| 4 | Dissolvan 2830. Производитель ООО «Клариант РУС» (РФ, г.Москва). Деэмульгатор Dissolvan 2830 (Диссолван 2830); Должен соответствовать ТУ завода изготовителя. Технические условия ТУ 2458-033-78928795-2015; 1. агрегатное состояние - однородная жидкость от бесцветного до коричневого цвета без осадка или механических включений, не расслаивающаяся на фазы, допускается опалесценция.2. массовая доля активного вещества в пределах 51-56 %масс. 3. кинематическая вязкость при температуре 200С не более 200 мм2/с, при -40 0С не более 5000; 4. температура застывания не выше минус 500С (для западной Сибири и крайнего Севера); 5. плотность при 200С в пределах 870 - 970 кг/м3 по ГОСТ 18995.1-73, р.1.;6. гарантийный срок хранения: не менее 12 месяцев. |
| 5 | ТН-ДЭ-16В ОАО «Татнефть-Нефтехимсервис» (РФ г.Альметьевск).Деэмульгатор ТН-ДЭ-16В; Должен соответствовать ТУ завода изготовителя.Технические условия ТУ 2458-015-13004554-2016;1. агрегатное состояние - однородная жидкость от бесцветного до коричневого цвета, без осадка или механических включений, не расслаивающаяся на фазы, допускается опалесценция. 2. массовая доля сухого остатка 40-55 % масс.; 3. кинематическая вязкость при температуре 200С не более 50 мм2/с;4. температура застывания не выше минус 400С (для западной Сибири и крайнего Севера); 5. плотность при 200С не более 960 кг/м3;6. гарантийный срок хранения: не менее 12 месяцев. |
| 6 | Деэмульгатор EVABREAK 22 (или аналог). Производитель ООО «Эвакем технологии»Должен соответствовать ТУ завода изготовителя. Технические условия ТУ 20.59.59-006-05268374-2016.Деэмульгатор представляет собой раствор неионогенных поверхностно-активных веществ в среде метанола1. агрегатное состояние - однородная жидкость от светло - жёлтого до темно - коричневого цвета без осадка или механических включений, не расслаивающаяся на фазы, допускается опалесценция.2. массовая доля активного вещества не менее: - 35 % масс. ; 3. кинематическая вязкость при температуре 200С не более 70 мм2/с, при минус 400С не более 500 мм2/с; 4. температура застывания не выше минус 500С (для западной Сибири и крайнего Севера); 5. плотность при 200С в пределах 874 - 966 кг/м3 по ГОСТ 3900-85 и п.5.6.;6. гарантийный срок хранения: не менее 12 месяцев. |

Начальник УДиПУВС П.А.Бондаренко