
Приложение 1

Технические требования к стеллажам к трубной продукции



Назначение – хранение насосно-компрессорных труб, обсадных колонн, нефтепроводных труб.

Конструкция – сборная, состоящая из трех П-образных элементов, скрепляемых 4-мя перемычками, собираемых потребителем на месте использования.

Материал и способ изготовления:

- п-образные элементы- длиной 6м, высотой не менее 2м - стальная труба Ø 426х10мм. Вертикальные стойки вставляются в отверстия горизонтальных и свариваются, для прочности привариваются «косынки» из листового материалаs=10мм. В верхней части – отверстия (проушины) для строповки. Горизонтальные элементы должны иметь для надежной опоры приваренные отрезки трубы длиной 1м, Ø73..89мм (для каждого п-образного элемента – 4 отрезка, по 2-а с каждой стороны). Допускается иной тип металлопроката, эквивалентный конструктиву;

- перемычки – труба Ø 73..89мм либо аналог, поставляется готовой для приварки по месту потребителем при сборке конструкции.

Антикоррозионное покрытие – отсутствует. Заглушки на открытые концы труб – отсутствуют.

Комплектуется паспортом на продукцию (максимальная допустимая нагрузка на стеллаж не менее 30 тонн).