|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ед.  изм | Кол. |
| 1 | Фонарь взрывозащищенный аккумуляторный ручной MICA IL-80 ATEX LED либо аналог.  Технические характеристики:  Световой поток, не менее: 200 люмен;  Дистанция луча, не менее: 112 м;  Непрерывное время работы, не менее: до 12 час.;  Аккумуляторная батарея: NIMH 6В  Сертифицирован для применения в зоне 1;  Температура окружающей среды: -20...+ 40°C;  Количество режимов: 2;  Срок службы светодиодов, не менее: 50 000 ч;  Степень защищенности, не менее: IP67;    Комплектация:  Паспорт - 1 шт.;  Фонарь - 1 шт.;  Наплечный ремень - 1 шт.  Зарядное устройство;  Регулируемый штатив. | шт | 2 |
| 2 | Фара светодиодная ФР-ВС «Экотон-3» ручная взрывозащищенная либо аналог.  Технические характеристики:  Осевая сила света фары, кандел, не менее: 5000;  Емкость аккумуляторной батареи, не менее: 6600 мА/ч;  Среднее время наработки на отказ светодиодов, не менее: 50000 час;  Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора, не менее: 14 час;  Максимальное время подзарядки аккумулятора: 10 час;  Ресурс аккумулятора, не менее: 1000 циклов заряд/разряд;  Гарантийный срок эксплуатации фары, не менее: 2 года;  Масса фары, не более: 1,45кг;  Температура окружающей среды: -20...+ 45°C;  Степень защиты от внешних воздействий, не ниже: IР67;  Класс защиты от поражения человека электрическим током: III.  Комплект поставки:  Фара;  Адаптер зарядный сетевой;  Ключ для подключения зарядного адаптера;  Паспорт;  Коробка упаковочная. | шт | 2 |
| 3 | Взрывозащищенный аккумуляторный налобный фонарь Mijomi EXH80 либо аналог:  Технические характеристики:  Максимальная яркость, не менее: 200 лм;  Дальность луча, не менее: 50 м;  БИН: Нейтральный белый;  Срок работы диода, не менее: 50 000 часов;  При разрядке Li-ion аккумулятора фонарь: отключится;  Встроенное зарядное устройство: от сети 220В (через адаптер);  Встроенная защита: от переразрядки / от перезарядки;  Материал линзы: поликарбонат;  Ударопрочность: ударопрочный;  Степень защищенности, не менее: IP66;  Рабочая температура:-20 / 50°C;  Гарантийный срок, не менее: 1 год.  Комплект поставки:  Фонарь;  Адаптер от сети 220В;  Налобное крепление;  Инструкция;  Упаковка. | шт | 20 |