|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм | Кол. |
| 1 | Фонарь взрывозащищенный аккумуляторный ручной MICA IL-80 ATEX LED либо аналог.Технические характеристики:Световой поток, не менее: 200 люмен;Дистанция луча, не менее: 112 м;Непрерывное время работы, не менее: до 12 час.;Аккумуляторная батарея: NIMH 6ВСертифицирован для применения в зоне 1;Температура окружающей среды: -20...+ 40°C;Количество режимов: 2;Срок службы светодиодов, не менее: 50 000 ч;Степень защищенности, не менее: IP67; Комплектация:Паспорт - 1 шт.;Фонарь - 1 шт.;Наплечный ремень - 1 шт.Зарядное устройство;Регулируемый штатив. | шт | 2 |
| 2 | Фара светодиодная ФР-ВС «Экотон-3» ручная взрывозащищенная либо аналог.Технические характеристики:Осевая сила света фары, кандел, не менее: 5000;Емкость аккумуляторной батареи, не менее: 6600 мА/ч;Среднее время наработки на отказ светодиодов, не менее: 50000 час;Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора, не менее: 14 час;Максимальное время подзарядки аккумулятора: 10 час;Ресурс аккумулятора, не менее: 1000 циклов заряд/разряд;Гарантийный срок эксплуатации фары, не менее: 2 года;Масса фары, не более: 1,45кг;Температура окружающей среды: -20...+ 45°C;Степень защиты от внешних воздействий, не ниже: IР67;Класс защиты от поражения человека электрическим током: III.Комплект поставки:Фара;Адаптер зарядный сетевой;Ключ для подключения зарядного адаптера;Паспорт;Коробка упаковочная. | шт | 2 |
| 3 | Взрывозащищенный аккумуляторный налобный фонарь Mijomi EXH80 либо аналог:Технические характеристики:Максимальная яркость, не менее: 200 лм;Дальность луча, не менее: 50 м;БИН: Нейтральный белый;Срок работы диода, не менее: 50 000 часов;При разрядке Li-ion аккумулятора фонарь: отключится;Встроенное зарядное устройство: от сети 220В (через адаптер);Встроенная защита: от переразрядки / от перезарядки;Материал линзы: поликарбонат;Ударопрочность: ударопрочный;Степень защищенности, не менее: IP66;Рабочая температура:-20 / 50°C;Гарантийный срок, не менее: 1 год.Комплект поставки: Фонарь; Адаптер от сети 220В; Налобное крепление; Инструкция; Упаковка. | шт | 20 |