Полуприцеп тяжеловоз

 Часть 1

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг):

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

1.1. Наименование: высокорамный [полуприцеп тяжеловоз с механическими трап](https://www.uralst.ru/katalog/polupricepy/polupricep-tral/polupricepy-tyazhelovozy-vysokoramnye/ppt-60-31d-10u-ust-9465-mekhanicheskie-trapy)ами либо аналог

1.2. Количество (объем): 1 (одна) ед.

1.3. Технические характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Параметры агрегата, обозначение |
| **Модификация** |
| 1 | Тип ТС | Высокорамный полуприцеп тяжеловоз с механическими трапами  |
| 2 | Кол-во осей /колес шт. | 4/8+1  |
| 3 | Опорное устройство | Механическое с ручным приводом |
| **Колеса** |
| 4 | Тип | Дисковые |
| **Шины**  |
| 5 | Тип | односкатная, камерная. |
| 6 | Размер шин | 445/65 R22,5 |
| **Подвеска**  |
| 7 | Тип |  четырехосная рессорно-балансирная |
| **Параметры масс**  |
| 8 |  Масса перевозимого груза, кг | Не более 60 000 |
| 9 |  Масса снаряженного трала, кг | Не более16 000 |
| **Тормозная система** |
| 10 | Тормозная система | двухпроводная, привод пневматический от магистрали тягача, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС |
| 11 | Стояночная тормозная система | пневматическая с пневмоприводом на рабочие тормозные механизмы колес второй и третей оси  |
| **Распределение нагрузки от полуприцепа** |
| 12 | Нагрузка на ССУ, кг | Не более 22 000 |
| 13 | Палец сцепного устройства | Не более 2 дюйма |
| **Аппарели (трап)** |
| 14 | Тип | откидные, раскладные |
| 15 | Угол въезда, град | Не более 18 |
|

|  |
| --- |
|  **Габаритные размеры платформы** |
|  |

 |
| 15 | Длина, мм | Не менее 10 000 |
| 16 | Длина ровного пола, мм | Не менее 9 000 |
| 17 | Ширина (с уширителями), мм | Не более 3 200 |
| **Габаритные размеры полуприцепа** |
| 18 | Длина, мм | Не менее 14 000 |
| 20 | Ширина (с уширителями), мм | Не более 2 550 (3 200) |
| 21 | Высота платформы, мм | Не более 1 400 |
| 22 | Высота ССУ, мм, не менее | 1 500 |
| **Дополнительно** |
| 23 | Огнетушитель порошковый ОП-5 ГОСТ 2шт. |
| 24 | Знак аварийной остановки ГОСТ |
| 25 | Бортовая площадка на гусаке; |
| 26 | Упор противооткатный 2шт. |
| **Предпочтительное оборудование** |
| 27 | Механизм подъема/опускания запасного колеса; |
| 28 | Зуммер заднего хода пылевлагозащитный |
| 29 | Задние опоры |
| 30 | Предусматривается подключение проблескового маячка |

1.4. Потребительские (качественные) характеристики:

- качество продукции должно соответствовать техническим и гарантийным условиям завода-изготовителя:

- продукция новая, год выпуска 2022 - 2023 г.;

1.5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):

1.5.1. С поставляемой партией продукции необходимо предоставить:

 - действующее одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для применения в Российской Федерации;

- документы для регистрации в ОГИБДД МВД РФ (оригинал договора купли-продажи, оригинал акта приема передачи, паспорт транспортного средства (ПТС));

- сертификат соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877, ГОСТ-22827-85;

 1.5.2. Гарантийный срок завода изготовителя - не менее 12 месяцев или 100 тыс. км. Пробега, от даты поставки товара.

 2.1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): АО «НК» Янгпур», г. Губкинский.

 2.2. Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): март 2024 г. или иной срок, в случае принятия такого решения Заказчиком.