Полуприцеп тяжеловоз

Часть 1

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг):

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

1.1. Наименование: высокорамный [полуприцеп тяжеловоз с механическими трап](https://www.uralst.ru/katalog/polupricepy/polupricep-tral/polupricepy-tyazhelovozy-vysokoramnye/ppt-60-31d-10u-ust-9465-mekhanicheskie-trapy)ами либо аналог

1.2. Количество (объем): 1 (одна) ед.

1.3. Технические характеристики:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Параметры агрегата, обозначение | |
| **Модификация** | | | |
| 1 | Тип ТС | Высокорамный полуприцеп тяжеловоз с механическими трапами | |
| 2 | Кол-во осей /колес шт. | 4/8+1 | |
| 3 | Опорное устройство | Механическое с ручным приводом | |
| **Колеса** | | | |
| 4 | Тип | Дисковые | |
| **Шины** | | | |
| 5 | Тип | односкатная, камерная. | |
| 6 | Размер шин | 445/65 R22,5 | |
| **Подвеска** | | | |
| 7 | Тип | четырехосная рессорно-балансирная | |
| **Параметры масс** | | | |
| 8 | Масса перевозимого груза, кг | Не более 60 000 | |
| 9 | Масса снаряженного трала, кг | Не более16 000 | |
| **Тормозная система** | | | |
| 10 | Тормозная система | двухпроводная, привод пневматический от магистрали тягача, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС | |
| 11 | Стояночная тормозная система | пневматическая с пневмоприводом на рабочие тормозные механизмы колес второй и третей оси | |
| **Распределение нагрузки от полуприцепа** | | | |
| 12 | Нагрузка на ССУ, кг | Не более 22 000 | |
| 13 | Палец сцепного устройства | Не более 2 дюйма | |
| **Аппарели (трап)** | | | |
| 14 | Тип | откидные, раскладные | |
| 15 | Угол въезда, град | Не более 18 | |
| |  | | --- | | **Габаритные размеры платформы** | |  | | | | |
| 15 | Длина, мм | Не менее 10 000 | |
| 16 | Длина ровного пола, мм | Не менее 9 000 | |
| 17 | Ширина (с уширителями), мм | Не более 3 200 | |
| **Габаритные размеры полуприцепа** | | | |
| 18 | Длина, мм | | Не менее 14 000 |
| 20 | Ширина (с уширителями), мм | | Не более 2 550 (3 200) |
| 21 | Высота платформы, мм | | Не более 1 400 |
| 22 | Высота ССУ, мм, не менее | | 1 500 |
| **Дополнительно** | | | |
| 23 | Огнетушитель порошковый ОП-5 ГОСТ 2шт. | | |
| 24 | Знак аварийной остановки ГОСТ | | |
| 25 | Бортовая площадка на гусаке; | | |
| 26 | Упор противооткатный 2шт. | | |
| **Предпочтительное оборудование** | | | |
| 27 | Механизм подъема/опускания запасного колеса; | | |
| 28 | Зуммер заднего хода пылевлагозащитный | | |
| 29 | Задние опоры | | |
| 30 | Предусматривается подключение проблескового маячка | | |

1.4. Потребительские (качественные) характеристики:

- качество продукции должно соответствовать техническим и гарантийным условиям завода-изготовителя:

- продукция новая, год выпуска 2022 - 2023 г.;

1.5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):

1.5.1. С поставляемой партией продукции необходимо предоставить:

- действующее одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для применения в Российской Федерации;

- документы для регистрации в ОГИБДД МВД РФ (оригинал договора купли-продажи, оригинал акта приема передачи, паспорт транспортного средства (ПТС));

- сертификат соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877, ГОСТ-22827-85;

1.5.2. Гарантийный срок завода изготовителя - не менее 12 месяцев или 100 тыс. км. Пробега, от даты поставки товара.

2.1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): АО «НК» Янгпур», г. Губкинский.

2.2. Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): март 2024 г. или иной срок, в случае принятия такого решения Заказчиком.