Приложение 1

**Основные технические характеристики 30лс15нж**

**Ду100мм., Ру4,0 МПа**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Значение |
| Обозначение | 30лс15нж |
| Номинальный диаметр, мм | 100 |
| Номинальное давление, МПа | 4,0 |
| Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 332559-2015 монтаж к трубопроводу 114х8 из стали 09Г2С |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | ХЛ, категория 1 |
| Рабочая среда | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, конденсат газовый) |
| Температура рабочей среды, 0С | От -60ºС до +425ºС |
| Температура окружающей среды | От -60ºС до +40ºС |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | Класс А |
| Наличие указателя «открыто-закрыто» | Да |
| Сталь корпуса, крышки, клина | 20ГЛ |
| Ответные фланцы, (КОФ) из стали | 09Г2С |
| Управления | Ручное механический привод (маховик) |
| Цвет | По согласованию с заказчиком |
| Количество | 40 шт. |