Приложение № 4 (СГМ 108)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****объекта закупки** | **Описание (характеристики) объекта закупки** | **Ед. измерения** | **Кол-во,****шт.** |
| 1 | Стол письменный эргономичный, левое исполнение     | Исполнение: левый,Размеры (Ш\*Г\*В): 1400/524\*1000/730\*750ммВес – 41кгМатериал – ЛДСПТолщина столешницы – 25ммТолщина царги – 16ммОпоры – ЛДСПТолщина опор – 25ммРегулировка опор по высоте – +/-10ммХарактеристики:Стол письменный, эргономичный. С заглушкой кабель-канала. Правое исполнение.Каркас стола изготовлен из ЛДСП в цвете "Дуб Кобург", облицован противоударной кромкой  ПВХ 2 мм и 0,4 мм.Столешницы и боковины столов изготовлены из ЛДСП 25 мм, соединительный щит - из ЛДСП 16 мм.Между опорами и столешницей зазор, образованный пластиковыми проставками серого цвета, размером: длина 64 мм, ширина 20 мм, высота 22 мм.Заглушка кабель-канала выполнена из пластика серого цвета с черным. Диаметр отверстия - 80 мм.Опоры: регулируемые, серый пластик. Диаметр 25 мм, высота 8 мм. Регулировка ±10 мм. | шт. | 1 |
| 2 | Тумба приставная с замком на первый ящик, левое исполнение  | Исполнение: левыйРазмеры (Ш\*Г\*В):880\*524\*750ммВес – 34,7кгМатериал – ЛДСПТолщина топа – 25ммТолщина боковин – 16ммОпоры – пластикЗамок – на первый ящикРегулировка по высоте - +/-10ммХарактеристики:Тумба приставная с тремя ящиками ЛДСП и с замком на первый ящик.Верхний топ, крышка и дно изготовлены из плиты толщиной 25 мм.Кромка верхнего топа - ПВХ 2 мм.Кромка крышки и дна по переднему и заднему торцам - ПВХ 2 мм,Кромки остальных срезов - ПВХ 0,4 мм.Боковые стенки и Т-образная перегородка изготовлены из плиты толщиной 16 мм.Задняя стенка выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм.Три ящика частичного выдвижения.Каркас ящика и фасады изготовлены из плиты толщиной 16 мм.Внутренний размер ящика: ширина 354 мм, глубина 433 мм, высота 100 мм.Ящики с роликовыми направляющими, серого цветаДно ящика изготовлено из ХДФ с односторонней облицовкой серого цвета.Нагрузка на ящик (направляющие) - 30 кг.Верхний ящик оборудован замком со складным ключом.Ручка – кнопка с поднимающимся язычком, размером 15 мм х 30 мм. Материал - цинковое литье, цвет - хром матовый.Опоры: диаметр 50 мм, высота 27 мм. Регулировка ±10 мм. Материал - пластик серый. | шт. | 1 |
| 3 | Подставка под системный блок (подставка под системный блок V-24) | Размеры (Ш\*Г\*В): 504\*224\*55ммВес – 2,13кгМатериал – ЛДСПРегулировка опор по высоте - +/-10мм | шт. | 1 |
| 4 | **Кресло для сотрудников**\\192.168.100.6\oks\Офис\1.1. Корректировка мебели по отделам\кресло сотрудника экокожа 17000.jpghttps://xn----7sbadwarqcm1cfo5a.xn--p1ai/image/cache/catalog/goodkresla/robert_blacksm-925x550.jpg | Кресло для сотрудников. Габаритные размеры: ширина не менее 450 мм и не более 540 мм, глубина не менее 500 мм и не более 550 мм, высота не менее 1170 мм и не более 1300 мм. Вращающееся кресло, оснащено пятилучевой металлической хромированной крестовиной повышенной прочности (выдерживает статическую нагрузку до 120 кг) с 5-ю пластиковыми роликами, изготовленными согласно стандарту BIFMA 5,1. Диаметр штока 11 мм. Диаметр крестовины не менее 510 мм и не более 540 мм.Спинка высокая эргономичной формы.Подголовник встроенный, представляет собой объемную закругленную подушку.Центральная часть спинки имеет эргономичный выступ, поддерживающий поясничную зону.Сиденье эргономичное, с закругленным передним краем. Ширина сиденья между подлокотниками: не менее 470 мм и не более 540 мм, глубина: не менее 500 мм и не более 540 мм. Мягкие части спинки и сиденья выполнены из объемного поролона плотности 25-40 кг/м3, либо объемного формованного пенополиуретана и представляют собой мягкие объемные подушки, расположенные поверх более жестких частей каркаса. Спинка и сиденье декорированы глубокими горизонтальными и вертикальными стяжками, обеспечивающими дополнительную эргономику конструкции (либо аналог). Обивка: ткань серии JP, с повышенной прочностью. Устойчивость к истиранию >80 000 циклов (либо экокожа с повышенной стойкостью. устойчивость к истиранию >80 000 по согласованию с Заказчиком). Покрытие должно быть устойчивым к воздействию влаги, допускать обработку всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, легко мыться, обладать длительным сроком службы, в том числе в помещениях с высокими требованиями к стерильности.Подлокотники выполнены из хромированного металла и декорированы накладками из ткани (по возможности) в цвет обивки, высота подлокотников не менее 180 мм и не более 200 мм.Опора типа "газлифт" не менее 3 класса с регулировкой высоты сиденья в диапазоне от 520 до 620 мм. За счет применения усиленных конструкций несущих механизмов (газлифт, крестовина) кресло выдерживает статическую нагрузку до 120 кг. Цвет подлокотников и крестовины: хром. Цвет обивки и накладок: черный. | шт. | 1 |