Приложение 1

Ковш зачистной (1м3) для гусеничного экскаватора DOOSAN R-EX 225K

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг):

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

1.1. Наименование: ковш зачистной (1м3) для гусеничного экскаватора DOOSAN R-EX 225K.

1.2. Количество (объем): 1 шт.

1.3. Технические характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Параметры агрегата, обозначение |
| 1 | Марка, модель | Ковш зачистной (1м3) для экскаватора DOOSAN R-ex 225K |
| 2 | Объем ковша, м3 | 1,0 |
| 3 | Сталь | Q345B |
| 4 | Масса ковша, кг | Не более 780 |
| 5 | Толщина ножа, мм | Не менее 30 |
| 6 | Толщина щеки, мм | Не менее 25 |
| 7 | Толщина дна, мм | Не менее 10 |
| 8 | Толщина боковин, мм  | Не менее 10 |
| 9 | Толщина накладки, мм  | Не менее 10 |
| 10 | Толщина полоза, мм | Не менее 10 |
| 11 | Толщина балки, мм | Не менее 14 |
| 12 | Толщина проушины, мм | Не менее 25 |
| 13 | Бокорез (PC200), шт | Не менее 5 |
| 14 | Коронка/адаптер (PC 200), шт | Не менее 5 |

1.4. Потребительские (качественные) характеристики:

- письменное подтверждение поставщика о полном агрегатировании зачистного ковша с экскаватором DOOSAN R-EX 225K;

- качество продукции должно соответствовать техническим и гарантийным условиям завода-изготовителя;

- продукция новая, не бывшая в употреблении и эксплуатации,
год выпуска – 2024;

1.5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):

1.5.1. С поставляемой партией продукции необходимо предоставить:

- паспорт и руководство по сборке и эксплуатации;

1.5.2. Гарантийный срок - не менее 24 месяцев.

2.Перечень дополнительных сведений о закупаемых товарах (работах, услугах):

 2.1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ООО «БелСеверСтрой», г. Губкинский, промзона, панель 2.

 2.2. Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): октябрь - ноябрь 2024г. или иной срок, в случае принятия такого решения Заказчиком.

2.3. Иные сведения: для работы при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 градусов.