Приложение 2

Комплект понтонов, позволяющий переоборудовать гусеничный экскаватор DOOSAN R-EX 225K в амфибию.

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг):

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

1.1. Наименование: комплект понтонов, позволяющий переоборудовать гусеничный экскаватор DOOSAN R-EX 225K в амфибию.

1.2. Количество (объем): 1 комплект.

1.3. Технические характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Параметры агрегата, обозначение |
| 1 | Марка, модель | Понтоны для DOOSAN R-ex 225K |
| 2 | Максимальная длина (обозначение на схеме «А»), м | Не более 9,0 |
| 3 | Максимальная ширина (обозначение на схеме «В»), м | Не более (рабочая 5,2/транспортная 4,0) |
| 4 | Максимальная высота понтона (обозначение на схеме «С»), м | Не более 1,9 |
| 5 | Ширина трака (обозначение на схеме «D»), м  | Не менее 1,5 |
|  |
| 6 | Масса понтонов, тонн | Не более 19  |
| 7 | Гидромоторы хода понтонов, шт  | 2, Doosan TM60VC или аналог |
| 8 | Приводные цепи понтона, шт | Не менее 2 |
| 9 | Лакокрасочное покрытие понтонов | В несколько слоев, с использованием антикоррозийного покрытия, грунтовых слоев и эмали. |
| 10 | Траки  | Усиленные с ребрами жесткости, исключающими деформацию при наезде на неровную поверхность |
| 11 | Звенья цепи | С болтовым соединением |
| 12 | Функция сдвижения-раздвижения понтонной ходовой | Наличие |

1.4. Потребительские (качественные) характеристики:

- письменное подтверждение поставщика о полном агрегатировании комплекта понтонов с экскаватором DOOSAN R-EX 225K;

- качество продукции должно соответствовать техническим и гарантийным условиям завода-изготовителя;

- продукция новая, не бывшая в употреблении и эксплуатации,
год выпуска – 2024;

1.5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):

1.5.1. С поставляемой партией продукции необходимо предоставить:

- декларация соответствия ТР ТС на универсальное гусеничное шасси (понтонная ходовая для гусеничного экскаватора);

- все необходимые документы для оформления переоборудования гусеничного экскаватора в амфибию в Гостехнадзоре РФ;

- паспорт и руководство по сборке, эксплуатации и обслуживанию для комплекта понтонов;

1.5.2. Гарантийный срок - не менее 24 месяцев.

2.Перечень дополнительных сведений о закупаемых товарах (работах, услугах):

 2.1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ООО «БелСеверСтрой», г. Губкинский, промзона, панель 2.

 2.2. Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): октябрь - ноябрь 2024г. или иной срок, в случае принятия такого решения Заказчиком.

 2.5. Иные сведения: для работы при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 градусов.