Приложение 2

Технические характеристики маска сварщика типа «ЗЕВС МАСТЕР» либо аналог

|  |  |
| --- | --- |
| Четыре датчика-индикатора сварочной дуги | Да |
| Светофильтр затемняется независимо от положения, в котором проводит работу сварщик | Да |
| Регулировка сварочного щитка | снаружи |
| Степени затемнения | 9—13 DIN, в светлом состоянии — 4 DIN |
| Скорость затемнения | 0,04 мс |
| Скорость высветления | 100—1000 мс |
| Поле зрения светофильтра, не менее | 95 x 62 мм |
| Уровни светочувствительности | плавная регулировка |
| Количество датчиков-индикаторов дуги | 4 |
| Режим шлифовки | есть |
| Источник питания | сменные элементы питания, солнечная батарея |