Приложение 1.

*Фирменный бланк предприятия*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость в текущем уровне цен, (руб. без НДС) |
| Строительно-монтажные работы | | | | |
| 1 | Укладка геосинтетического материала  (Поставка Заказчика) | м2 | 3710 | (заполнить) |
| 2 | Устройство основания из щебня фр.40-70 ГОСТ 8267-93 М600, ИIII, F50, гр.4, Класс 2, методом заклинки толщиной 0,20 м  - расход щебня фр.40-70 мм, М600, ИIII, F50, гр.4, Класс 2, (К=1,26) 935 м3  - расход щебня фр.10-20 мм, М600, ИIII, F50, гр.4, Класс 2,  - расход щебня фр.5-10 мм, М600, ИIII, F50, гр.4, Класс 2  (Поставка Заказчика) | м2  м3  м3  м3 | 3710  935  56  37 | (заполнить) |
| 3 | Покрытие нижнего слоя из горячего пористого асфальтобетона типа Б марки II по ГОСТ 9128-97\* с розливом битума из расчета 0,80 л/м2, толщиной 0,08 м | м2 | 3710 | (заполнить) |
| 4 | Покрытие верхнего слоя из горячего плотного асфальтобетона типа Б марки II по ГОСТ 9128-97\* с розливом битума из расчета 0,30 л/м2, толщиной 0,06 м | м2 | 3710 | (заполнить) |
| ТМЦ поставки Подрядчика | | | | |
| 1 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 5,51 | (заполнить) |
| 2 | Асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-97\* | т | 1222 | (заполнить) |
|  | **ИТОГО (стоимость СМР с учетом стоимости поставки материала Подрядчика)** | | | **(заполнить)** |

(должность) (подпись) (ФИО)

Предложения претендентов будут рассматриваться единым лотом по всему объёму работ