Приложение 1


Позиции 3, 4 - Алюминиевые композитные таблички с изображением: 
общая толщина панелей — 3 мм, толщина алюминиевой фольги — 0.10 мм,
сердечник — из прессованного полиэтилена, изображение — прямая печать.
Крепление на трубу Ду73.

Позиции 1, 2 - Толщина основы: Металл — 0,8–1,0 мм
Изображение: Коммерческая или световозвращающая пленка с полноцветной печатью.
Защитный слой: Обязательная ламинация прозрачной УФ-пленкой для предотвращения выгорания на солнце и защиты от влаги.
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