[bookmark: _Hlk180485970]Приложение №1
(позиции 1-6)
к Служебной записке «Об обеспечении СИЗ работников РЭУ №1»

1. Нанесение логотипа Заказчика (файл логотипа в формате png, а также цветовая палитра прилагаются) на специальную одежду в строгом соответствии с прилагаемым фото-образцом. Локализация, цветовое решение, пропорции и тип нанесения (термопечать) должны быть идентичны образцу.
2. Нанесение выполнить позиционно на каждое изделие с привязкой к размерному ряду. Обеспечить масштабирование логотипа: размер изображения должен пропорционально увеличиваться уменьшаться в зависимости от размера изделия. Для каждого типа размера предоставить схему размещения с фактическими размерами логотипа.
3. В составе коммерческого предложения участник процедуры закупки обязан предоставить цветной макет нанесения логотипа на каждый заявленный размер одежды. Макет должен быть утверждён Заказчиком до начала производства изготовления одежды.

	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Размер
	Технические характеристики

	1
	Одежда специальная для защиты от пониженных температур и ветра, общих производственных загрязнений, от искр и брызг расплавленного металла

Костюм зимний: Куртка+Брюки с бретелями

Для электрогазосварщиков 

	Комплект
	1
	60-62/182-188
	Соответствие: 
ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
ГОСТ ISO 13688-2022 ССБТ Одежда специальная защитная. Общие технические требования;
ГОСТ Р 12.4.303-2016 – Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур; 
ГОСТ 12.4.280-2014 – Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
ГОСТ 12.4.250-2019 – ССБТ. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования.
ГОСТ Р 12.4.297-2013 – ССБТ. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени. Технические требования и методы испытания.

Защитные свойства:
Тр - Защита от искр и брызг расплавленного металла, 3 класс защиты;
А, В1, С1, Ти, Тт, То - Защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени);
Тнв - защита от пониженных температур и ветра, 3(4) класс для эксплуатации в lV и особом климатических поясах;
Ми - защита от механических воздействий (истирания);
З - защита от общих производственных загрязнений.
Имеет светоотражающие полосы .

Основной цвет костюма – черный с зеленым. 

Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла состоит из куртки и брюк с бретелями.
Куртка прямого силуэта, с отстегивающейся утепляющей подкладкой (на пуговицах или молнии), центральной застежкой на тесьму «молния», капюшоном, воротником-стойкой, втачными рукавами. Тесьма «молния» с внешней стороны по всей длине закрыта двумя ветрозащитными планками с потайной застежкой на пуговицы.
Ширина куртки по линии талии и низу регулируется с помощью шнура и фиксаторов.
На верхней части полочек расположены накладные карманы с клапаном и карман для рации. На нижней полочке – прорезные карманы с наклонным входом.
Воротник-стойка утепленный с огнестойкой текстильной застежкой. Пристегивание капюшона посредством молнии или пуговиц.
Имеются внутренний накладной или прорезной карман.
Брюки с завышенной талией с утепляющей подкладкой с застежкой на тесьму «молния» в среднем шве передних половинок, бретелями, шлевками по линии талии. Бретели регулируются при помощи эластичной тесьмы и пристегиваются на пряжки-трезубцы. Имеются боковые карманы с наклонным входом. 
Вентиляционные отверстия: под кокеткой на спинке, в области пройм и шаговых швов.
На рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей

Комплектация: куртка, брюки с бретелями, съемный утепленный капюшон, съемная утепляющая подстежка.
Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, МВО, К50, огнестойкая отделка.
«Приор» (Prior) из огнетермостойких волокон с постоянными защитными свойствами (70% Преокс, 30% параарамид) с огнестойким силиконовым покрытием, плотность 380 г/кв.м.
или
Ткань: «Термошилд ПС» с силиконизированным покрытием, Преокс - 50%, Параарамид - 50%
«Приор» (Prior) из огнетермостойких волокон с постоянными защитными свойствами (70% Преокс, 30% параарамид), плотность 260 г/кв.м.
Утеплитель: синтетический, не поддерживающий горение, 150 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя, ветрозащитная ткань.
Сигнальные элементы: огнестойкая световозвращающая полоса на спинке шириной 50 мм.
Капюшон: съемный, утепленный.
Застежка: на молнии, закрыта планкой, перенесенной на противоположную сторону для защиты от попадания искр и окалины в полость застежки.
Воротник-стойка фиксируется на термостойкую липучку у левого плечевого шва, что обеспечивает защиту от ветра и попадания искр в пододежное пространство.

На костюме имеется трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:
-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
-защитные свойства;
-размер;
-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
-сведения о классе защиты;
-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.
Маркировка нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая.

	[bookmark: _Hlk228886605]2
	Одежда специальная для защиты производственных загрязнений, от искр и брызг расплавленного металла

Костюм летний: Куртка+Брюки с бретелями

Для электрогазосварщиков 

	Комплект
	1
2
	60-62/182-188
52-54/182-188
	Соответствие: 
ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
ГОСТ 12.4.280-2014 – ССБТ. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
ГОСТ 12.4.250-2019 – ССБТ. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования.
ГОСТ ISO 11612-2014 – ССБТ. Одежда для защиты от тепла и пламени. Общие требования и эксплуатационные характеристики.

Защитные свойства:
Тр - Защита от искр и брызг расплавленного металла, 3 класс защиты;
А, В1, С1, Ти, Тт, То - Защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени);
Ми - защита от механических воздействий (истирания);
З - защита от общих производственных загрязнений.

Основной цвет костюма – черный с зеленым, темно-зеленый, синий. Имеет светоотражающие полосы.

Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла состоит из куртки и брюк с бретелями.
Куртка прямого силуэта.
Застежка: потайная, на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для защиты от попадания искр и окалины в полость застежки. 
Воротник-стойка с огнестойкой текстильной застежкой. 
Брюки с завышенной талией с застежкой на тесьму «молния» в среднем шве передних половинок, бретелями, шлевками по линии талии. Бретели регулируются при помощи эластичной тесьмы и пристегиваются на пряжки-трезубцы. Имеются боковые карманы с наклонным входом. 
Вентиляционные отверстия: под кокеткой на спинке, в области пройм и шаговых швов.
На рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, МВО, К50, огнестойкая отделка.
«Приор» (Prior) из огнетермостойких волокон с постоянными защитными свойствами (70% преокс, 30% параарамид) с термостойким силиконовым покрытием, плотность 520 г/м2
Ткань: «Термошилд ПС» с силиконизированным покрытием, Преокс - 50%, Параарамид - 50%
«Приор» (Prior) из огнетермостойких волокон с постоянными защитными свойствами (70% преокс, 30% параарамид), плотность 260 г/м2.

На костюме имеется трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:
-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
-защитные свойства;
-размер;
-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
-сведения о классе защиты;
-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.
Маркировка нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая.


	3
	Одежда специальная защитная от ОПЗ

Костюм летний: Куртка+полукомбинезон

Для рабочих производственных площадок 

	Комплект
	2
1

	52-54/170-176
52-54/182-188
	Соответствие: 
ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
ГОСТ ISO 13688-2022 ССБТ Одежда специальная защитная. Общие технические требования;
ГОСТ 12.4.310-2020 – ССБТ Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти и нефтепродуктов;
ГОСТ 12.4.280-2014 – Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Защитные свойства:
НмНс – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от сырой нефти, 2 класс
Ти – тепловое излучение,
То - от открытого пламени, 
Эс - от электростатических зарядов и полей,  
МиМпЗ - от механических воздействий (истирания, прокола, пореза) и общих производственных загрязнений.
Имеет световозвращающие полосы по полочкам, спинке, рукавам и низу полукомбинезона.

Основной цвет сочетание двух цветов — чёрного и тёмно-зелёного (альтернативный чёрный и тёмно-синий). 

Костюм для защиты от ОПЗ, от сырой нефти, нефтяных масел, продуктов легкой и тяжелой фракции 2 класса защиты, от электростатических зарядов, от кратковременного действия огня состоит из куртки и полукомбинезона.
Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму «молния», втачными рукавами. Тесьма «молния» с внешней стороны по всей длине закрыта двумя ветрозащитными планками с потайной застежкой на пуговицы.
На верхней части полочек расположены накладные карманы с клапаном и карман для рации. На нижней полочке – прорезные карманы с наклонным входом.
Имеются внутренний накладной карман.
Брюки с бретелями. Бретели из эластичной ленты. Имеются боковые карманы с наклонным входом. 

Комплектация: куртка с капюшоном и противомоскитной сеткой, брюки с бретелями.
Ткань: хлопок – 90%, полиамид – 10%, антистатическая нить, 250 г/м², НМВО, кислотостойкая отделка К50, огнестойкая отделка, или с аналогичными свойствами.
Накладки: полиэфир – 100%, антистатическая карбоновая нить, 250 г/м², переплетение рип-стоп, дублирование огнестойким трикотажем, 3-й индекс.
Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм огнестойкие, по полочкам, спинке, рукавам и низу брюк.
Застежка: центральная на молнии, закрытая ветрозащитным клапаном на пуговицах.
Карманы: нагрудный для рации, нижние на молнии с клапаном, боковые с клапаном на брюках.
Регулировки по ширине: шнур по талии куртки, манжеты на эластичной тесьме и с внутренней трикотажной манжетой, пояс брюк с эластичной тесьмой.
Защитные элементы: накладки по полочкам, рукавам, кокетке спинки, капюшону, передним и задним половинкам, низу задних половинок брюк, внутренние напульсники по низу брюк.
Вентиляция: по кокетке спинки, в области пройм, в области шаговых швов.

На костюме имеется трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:
-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
-защитные свойства;
-размер;
-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
-сведения о классе защиты;
-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.
Маркировка нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая.

Фирменная эмблема АО «НК «Янгпур»: 
Логотип наносится на спинку и на карман спереди в полной версии.
[image: ]

	4
	Одежда специальная для защиты от пониженных температур и ветра, общих производственных загрязнений

Костюм зимний: Куртка+полукомбинезон

Для ИТР, производственных площадок 
	Комплект
	1
	52-54/170-176
	Соответствие: 
ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
ГОСТ ISO 13688-2022 ССБТ Одежда специальная защитная. Общие технические требования;
ГОСТ 12.4.310-2020 – ССБТ Одежда специальная для защиты работающих о воздействия нефти и нефтепродуктов;
ГОСТ Р 12.4.303-2016 – Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур; 
ГОСТ 12.4.280-2014 – Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Защитные свойства:
Тн - от пониженных температур воздуха (3,4 класс защиты), 
Нл -от продуктов лёгкой фракции, 
Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций,
Нс - от сырой нефти, 
То - от открытого пламени, 
Эс - от электростатических зарядов и полей,  
З - от производственных загрязнений.
Имеет светоотражающие полосы по полочкам, спинке, рукавам и низу полукомбинезона

Основной цвет сочетание двух цветов — черного и темно-синего. 

Костюм мужской состоит для защиты от ОПЗ, от сырой нефти, нефтяных масел, продуктов легкой фракции, пониженных температур воздуха и ветра 3 (4) класса защиты, от электростатических зарядов, от кратковременного действия огня состоит из куртки и полукомбинезона.
Имеет светоотражающие полосы по полочкам, спинке, рукавам и низу полукомбинезона.
Куртка прямого силуэта, с отстегивающейся утепляющей подкладкой (на пуговицах или молнии), центральной застежкой на тесьму «молния», капюшоном, воротником-стойкой, втачными рукавами. Тесьма «молния» с внешней стороны по всей длине закрыта двумя ветрозащитными планками с потайной застежкой на пуговицы.
Ширина куртки по линии талии и низу регулируется с помощью шнура и фиксаторов.
На верхней части полочек расположены накладные карманы с клапаном и карман для рации. На нижней полочке – прорезные карманы с наклонным входом.
Воротник-стойка утепленный. Пристегивание капюшона посредством молнии или пуговиц.
Имеются внутренний накладной или прорезной карман.
Защитные элементы: закрытая неметаллическая фурнитура, ветрозащитная юбка куртки, напульсники по низу полукомбинезона.
Полукомбинезон с утепляющей подкладкой с застежкой на тесьму «молния» в среднем шве передних половинок, притачным лифом, бретелями, шлевками по линии талии. Бретели с участком из эластичной ленты и застежкой -карабином. Имеются боковые карманы с наклонным входом. По правой или левой передней половинке комбинезона – накладной карман. На правой задней половинке комбинезона – накладной карман.

Ткань: антистатическая, 250 г/м2, огнестойкая отделка.
Утеплитель: Полиэфир 100 %, не поддерживает горение, 150 г/м2, куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.

На костюме имеется трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011 и содержать следующую информацию:
-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
-наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
-защитные свойства;
-размер;
-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
-сведения о классе защиты;
-сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.
Маркировка нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая.

Фирменная эмблема АО «НК «Янгпур»: Логотип АО «НК «Янгпур» наносится в вертикальной или горизонтальной версии 
на спину. Знак наносится на карман спереди.

[image: ]
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	Одежда специальная от вредных биологических факторов паукообразных (клещей) и насекомых

Костюм: Куртка+брюки
Противоэнцефалитный костюм
	Комплект
	2
3
	52-54/182-188
52-54/170-176
	Соответствие: 
ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
ГОСТ Р 12.4.296-2013 – ССБТ Одежда специальная для защиты от вредных биологических факторов (насекомых и паукообразных);
ГОСТ 12.4.280-2014 – Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Защитные свойстка:
БнгБнк - защита от вредных биологических факторов (гнуса и клещей);
Ми - защита от механических воздействий (истирания);
З - защита от общих производственных загрязнений.
Имеет светоотражающие полосы.

Основной цвет: синий (или любой оттенок синего). 

Ткань: 100% хлопок с инсектоакарицидной отделкой, 250 г/м2
Вставки из ткани с инсектоакарицидной отделкой (8 защитных зон).
Подкладка:
поливискоза (65% полиэфир, 35% вискоза) с водоотталкивающей отделкой, плотность 150 г/кв.м для внутренней юбки куртки и внутренних напульсников брюк
сетка трикотажная для подкладки ткани с инсектоакарицидной пропиткой

Комплектация: Куртка и брюки
Куртка застегивается на молнию в верхней части. Капюшон несъемный с козырьком, обеспечивающим нужное расстояние от лица до противомоскитной сетки; с боковыми окошками из ПВХ для улучшения обзора, с регулировкой по объему. Средняя часть капюшона обеспечивает хорошее прилегание и посадку на голове, в отличие от одношовного капюшона. Противомоскитная сетка защищает от кровососущих летающих насекомых, пристегивается к капюшону на молнию, может вкладываться во внутренний карман.
Трикотажные напульсники на рукавах позволяют работать на оборудовании с движущимися механизмами и избегать затягивания рукава в механизм. Фигурный локтевой шов на рукаве создает дополнительный объем для удобства движения. Нагрудный карман под складкой-отбойником застегивается на молнию.
Брюки с поясом с эластичной тесьмой. По бокам накладные карманы с мешковиной, с клапанами, застегивающимися на липкую ленту велькро. Внизу брюк штрипки из эластичной тесьмы.
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	Белье специальное утепленное


	комплект
	4
6
	52-54/182-188
52-54/170-176

	Соответствие: 
ТР ТС 017/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности»;

Основной цвет: любой

Ткань: 100% хлопок, плотность 240 г/м2

Комплектация: 
Фуфайка:
Прямого силуэта с удлиненной спинкой. Горловина обработана бейкой из основного трикотажного полотна. Низки рукавов оформлены манжетами из основного полотна.
Кальсоны:
Без боковых швов, с двойной ластовицей и гульфиком. Пояс цельнокроеный с широкой эластичной тесьмой. Низки кальсон оформлены двойными манжетами из основного полотна.

	7
	Средства защиты глаз

Очки открытые
	Шт.
	4
	
	Соответствие: 
ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
ГОСТ 12.4.253-2013 – ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие требования.

Защитные свойства:
О – открытые защитные очки
Высокопрочная поликарбонатная линза с защитой от летящих частиц и УФ-излучения с защитой от царапин и запотевания.
Оптический класс 1
Маркировка F

Цвет линзы – серый (12%)

Линза, обладающая стойкостью к запотеванию, защитным покрытием от царапин и воздействия химикатов с внешней стороны. Сохранение анти запотевающих свойств после многократной очистки. Линза должна легко очищаться. 

Основной цвет корпуса, дужек: синий (или любой оттенок синего). 

Конструкция:
Открытые панорамные очки, панорамные линзы для широкого обзора, гибкие дужки, мягкие заушники, предотвращающие давление, оптимальная защита благодаря надежному прилеганию, специальные отверстия в дужках для крепления шнурка, без использования металла.
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