[bookmark: _Hlk180485970]Приложение №1
(позиция 7)
к Служебной записке «Об обеспечении СИЗ работников ПСП «Пурпе»

1. Нанесение логотипа Заказчика (файл логотипа в формате png, а также цветовая палитра прилагаются) на специальную одежду в строгом соответствии с прилагаемым фото-образцом. Локализация, цветовое решение, пропорции и тип нанесения (термопечать) должны быть идентичны образцу.
2. Нанесение выполнить позиционно на каждое изделие с привязкой к размерному ряду. Обеспечить масштабирование логотипа: размер изображения должен пропорционально увеличиваться уменьшаться в зависимости от размера изделия. Для каждого типа размера предоставить схему размещения с фактическими размерами логотипа.
3. В составе коммерческого предложения участник процедуры закупки обязан предоставить цветной макет нанесения логотипа на каждый заявленный размер одежды. Макет должен быть утверждён Заказчиком до начала производства изготовления одежды.

	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Размер
	Технические характеристики

	1
	Одежда специальная от вредных биологических факторов паукообразных (клещей) и насекомых

Костюм: Куртка+брюки
Противоэнцефалитный костюм
	Комплект
	1
	48-50/170-176
	Соответствие: 
ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
ГОСТ Р 12.4.296-2013 – ССБТ Одежда специальная для защиты от вредных биологических факторов (насекомых и паукообразных);
ГОСТ 12.4.280-2014 – Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Защитные свойстка:
БнгБнк - защита от вредных биологических факторов (гнуса и клещей);
Ми - защита от механических воздействий (истирания);
З - защита от общих производственных загрязнений.
Имеет светоотражающие полосы.

Основной цвет: синий (или любой оттенок синего). 

Ткань: 100% хлопок с инсектоакарицидной отделкой, 250 г/м2
Вставки из ткани с инсектоакарицидной отделкой (8 защитных зон).
Подкладка:
поливискоза (65% полиэфир, 35% вискоза) с водоотталкивающей отделкой, плотность 150 г/кв.м для внутренней юбки куртки и внутренних напульсников брюк
сетка трикотажная для подкладки ткани с инсектоакарицидной пропиткой

Комплектация: Куртка и брюки
Куртка застегивается на молнию в верхней части. Капюшон несъемный с козырьком, обеспечивающим нужное расстояние от лица до противомоскитной сетки; с боковыми окошками из ПВХ для улучшения обзора, с регулировкой по объему. Средняя часть капюшона обеспечивает хорошее прилегание и посадку на голове, в отличие от одношовного капюшона. Противомоскитная сетка защищает от кровососущих летающих насекомых, пристегивается к капюшону на молнию, может вкладываться во внутренний карман.
Трикотажные напульсники на рукавах позволяют работать на оборудовании с движущимися механизмами и избегать затягивания рукава в механизм. Фигурный локтевой шов на рукаве создает дополнительный объем для удобства движения. Нагрудный карман под складкой-отбойником застегивается на молнию.
Брюки с поясом с эластичной тесьмой. По бокам накладные карманы с мешковиной, с клапанами, застегивающимися на липкую ленту велькро. Внизу брюк штрипки из эластичной тесьмы.

	2
	Белье специальное утепленное


	комплект
	2
	48-50/170-176
	Соответствие: 
ТР ТС 017/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности»;

Основной цвет: любой

Ткань: 100% хлопок, плотность 240 г/м2

Комплектация: 
Фуфайка:
Прямого силуэта с удлиненной спинкой. Горловина обработана бейкой из основного трикотажного полотна. Низки рукавов оформлены манжетами из основного полотна.
Кальсоны:
Без боковых швов, с двойной ластовицей и гульфиком. Пояс цельнокроеный с широкой эластичной тесьмой. Низки кальсон оформлены двойными манжетами из основного полотна.

	3
	Обувь специальная для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ

Сапоги резиновые


	Пар
	1
	42
	Соответствие: 
ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»;

Защитные свойства:
Мун200 – от ударов в носочной части энергией до 200 Дж;
Нс – от сырой нефти
З – от общих производственных загрязнений;
Нм – от нефтепродуктов тяжелых фракций и масел
Cж – от скольжения по зажиренным поверхностям;
В – защита от воды и нетоксичных веществ
Пр – от проколов. 

Цвет: любой

Материал: основа сапога – чулок из полиэфирной нити, подошва – ПВХ, метод крепления - литьевой

Конструкция:
Сапоги ПВХ изготавливаются литьевым методом из полимерной композиции (поливинилхлорид), на литьевой машине по технологии трехкомпонентного литья 

	4
	Средства защиты глаз

Очки открытые
	Шт.
	1
	
	Соответствие: 
ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
ГОСТ 12.4.253-2013 – ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие требования.

Защитные свойства:
О – открытые защитные очки
Высокопрочная поликарбонатная линза с защитой от летящих частиц и УФ-излучения с защитой от царапин и запотевания.
Оптический класс 1
Маркировка F

Цвет линзы – серый (12%)

Линза, обладающая стойкостью к запотеванию, защитным покрытием от царапин и воздействия химикатов с внешней стороны. Сохранение анти запотевающих свойств после многократной очистки. Линза должна легко очищаться. 

Основной цвет корпуса, дужек: синий (или любой оттенок синего). 

Конструкция:
Открытые панорамные очки, панорамные линзы для широкого обзора, гибкие дужки, мягкие заушники, предотвращающие давление, оптимальная защита благодаря надежному прилеганию, специальные отверстия в дужках для крепления шнурка, без использования металла.



