Приложение -1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Релейный модуль 24В
наименование товаров (работ, услуг)
Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):
1.1. Наименование: Релейный модуль.
1.2. Количество (объем): 65 шт.
1.3. Технические характеристики:
1.3.1. Состав комплекта:
1.3.1.1. Реле с одним переключателем 24 В постоянного тока.
1.3.1.2. Розетка с безвинтовыми клеммами (пружинный зажим) для реле, с световым индикатором.
1.3.2. Рабочая среда:
1.3.2.1. Температура окружающей среды -40…+70С°.
1.3.3. Характеристики катушки
1.3.3.1. Номинальное напряжение – 24 Вольт
1.3.3.2. Рабочий диапазон – от 19,2 до 26,4 Вольт
1.3.3.3. Напряжение удержания – 14,4 В
1.3.3.4.  Напряжение отключения – 2,4 В
1.3.3.5. Номинальный ток – при номинальном напряжении – 10,4 мА
1.3.3.6. Потребляемая мощность – при номинальном напряжении 0,3Вт
1.3.4. Характеристики контактов:
1.3.4.1. Контактная группа (конфигурация) 1СО (SPDT)
1.3.4.2. Номинальный ток – 6 Ампер
1.3.4.3. Максимальный ток – 10 Ампер
1.3.4.4. Номинальное напряжение – 250 вольт переменного тока
1.3.4.5. Максимальное напряжение – 400 вольт переменного тока
1.3.4.6. Номинальная нагрузка AC1 – 1500 ВА
1.3.4.7. Номинальная нагрузка AC15 (230 B) – 300 ВА
1.3.4.8. Минимальная коммутируемая мощность – 500 мВт
1.3.5. Технические параметры
1.3.5.1 Габаритные размеры – высота 76 мм., ширина 6,2 мм., длина 93,6 мм.
1.3.5.2 Meханическая долговечность – 10х106 циклов
1.3.5.3 Электр. долговечность при номинальной нагрузке АС1 – 60х103 циклов
1.3.5.4 Время вкл/выкл – 6 мс
1.3.5.5 Установка на din рейку 35 мм. 
1.4. Потребительские характеристики:
1.4.1. Изделие новое, не бывшее в эксплуатации.
1.4.2. Комплект документов (обязательно к предоставлению): паспорт (формуляр, этикетка) в оригинале, руководство по монтажу и эксплуатации, 
1.5.  Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):
1.5.1. Юридическое лицо.
1.5.2. Непосредственный изготовитель изделия или его официальный торговый представитель.
1.6. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания).
1.6.1. Стоимость комплекта.
1.6.2. Срок поставки.
1.6.3. Требование и размер предоплаты.
2. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг):
2.1.  Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель 8, производственная база №0010.
2.2.  Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): октябрь 2026 г.
2.3. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: гарантия на продукцию не менее 1 года с даты ввода в эксплуатацию.


Релейный модуль
наименование товаров (работ, услуг)
Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

3. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):
3.1. Наименование: Релейный модуль.
3.2. Количество (объем): 35 шт.
3.3. Технические характеристики:
3.3.1. Состав комплекта:
3.3.1.1. Реле с одним переключателем 230 В постоянного тока.
3.3.1.2. Розетка с безвинтовыми клеммами (пружинный зажим) для реле, с световым индикатором.
3.3.2. Рабочая среда:
3.3.2.1. Температура окружающей среды -40…+70С°.
3.3.3. Характеристики катушки
3.3.3.1. Номинальное напряжение – 230 Вольт
3.3.3.2. Рабочий диапазон – от 176 до 264 Вольт переменного тока
3.3.3.3. Номинальный ток – при номинальном напряжении – 1 мА
3.3.3.4. Потребляемая мощность – при номинальном напряжении 0,9Вт
3.3.4. Характеристики контактов:
3.3.4.1. Контактная группа (конфигурация) 1СО (SPDT)
3.3.4.2. Номинальный ток – 6 Ампер
3.3.4.3. Максимальный ток – 10 Ампер
3.3.4.4. Номинальное напряжение – 250 вольт переменного тока
3.3.4.5. Максимальное напряжение – 400 вольт переменного тока
3.3.4.6. Номинальная нагрузка AC1 – 1500 ВА
3.3.4.7. Номинальная нагрузка AC15 (230 B) – 300 ВА
3.3.4.8. Минимальная коммутируемая мощность – 500 мВт
3.3.5. Технические параметры
1.3.5.6 Габаритные размеры – высота 76 мм., ширина 6,2 мм., длина 93,6 мм.
1.3.5.7 Meханическая долговечность – 10х106 циклов
1.3.5.8 Электр. долговечность при номинальной нагрузке АС1 – 60х103 циклов
1.3.5.9 Время вкл/выкл – 6 мс
1.3.5.10 Установка на din рейку 35 мм. 
3.4. Потребительские характеристики:
3.4.1. Изделие новое, не бывшее в эксплуатации.
3.4.2. Комплект документов (обязательно к предоставлению): паспорт (формуляр, этикетка) в оригинале, руководство по монтажу и эксплуатации, 
3.5.  Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):
3.5.1. Юридическое лицо.
3.5.2. Непосредственный изготовитель изделия или его официальный торговый представитель.
3.6. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания).
3.6.1. Стоимость комплекта.
3.6.2. Срок поставки.
3.6.3. Требование и размер предоплаты.
4. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг):
4.1.  Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель 8, производственная база №0010.
4.2.  Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): октябрь 2026 г.
4.3. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: гарантия на продукцию не менее 1 года с даты ввода в эксплуатацию.








