ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk242945252]Манометр радиальный
наименование товаров (работ, услуг)
Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):
1.1. Наименование: Манометр радиальный.
1.2. Количество (объем): 5 шт.
1.3. Технические характеристики:
1.3.1. Тип прибора: манометр общетехнический, аналоговый, показывающий, радиальный (штуцер снизу).
1.3.2.  Диапазон измерений: 0–16 бар (0–1,6 МПа).
1.3.3.  Класс точности: не хуже 1,5 (допускается 1,0 при наличии).
1.3.4.  Диаметр корпуса: 100 мм.
1.3.5.  Присоединение: радиальное, резьба G1/2 (допускается M20×1,5 при наличии переходника в комплекте или подтверждении взаимозаменяемости).
1.3.6.  Материал корпуса: сталь, покрытие стойкое к коррозии (порошковая окраска либо аналог). 
1.3.7.  Материал чувствительного элемента и трибко‑секторного механизма: сплав на основе меди (латунь/бронза) либо нержавеющая сталь.
1.3.8.  Стекло: минеральное (допускается органическое при подтверждении стойкости к условиям эксплуатации).
1.3.9.  Штуцер: латунь либо нержавеющая сталь.
1.3.10. Циферблат: алюминий либо композит, контрастная шкала (чёрные деления на белом фоне), красная отметка номинального/предельного давления (по согласованию).
1.3.11.  Степень защиты корпуса: не ниже IP40
1.3.12. Климатическое исполнение: УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150 
(температура окружающей среды −60…+60 °C).
1.3.13. Температура измеряемой среды: до +150 °C.
1.3.14. Виброустойчивость: исполнение, допускающее эксплуатацию при вибрации до 2 g (или соответствие ГОСТ Р 52931).
1.3.15. Метрологические требования
1.3.15.1 Поверка: первичная или периодическая, действующая в 2026 году.
1.3.15.2 Межповерочный интервал: не менее 2 лет.
1.3.15.3 Внесение в Госреестр СИ: обязательно, с указанием номера записи.
1.3.15.4 Документальное подтверждение поверки: свидетельство о поверке либо запись в ФГИС «Аршин» (указать в сопроводительной документации номер записи).
1.3.16 Комплект поставки
1.3.16.1 Манометр — 5 шт.
1.3.16.2 Паспорт изделия с отметкой о поверке.
1.3.16.3 Руководство по эксплуатации. 
1.3.16.4 Копия свидетельства об утверждении типа СИ (или выписка из Госреестра).
1.3.16.5 Копия свидетельства о поверке (или данные для проверки в ФГИС «Аршин»).
1.3.16.6 Упаковка, обеспечивающая сохранность при транспортировке.
1.4. Потребительские характеристики:
1.4.1. Изделие новое, не бывшее в эксплуатации.
1.4.2. Комплект документов (обязательно к предоставлению): паспорт (формуляр, этикетка) в оригинале, руководство по монтажу и эксплуатации, 
1.5.  Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):
1.5.1. Юридическое лицо.
1.5.2. Непосредственный изготовитель изделия или его официальный торговый представитель.
1.6. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания).
1.6.1. Стоимость комплекта.
1.6.2. Срок поставки.
1.6.3. Требование и размер предоплаты.
2. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг):
2.1.  Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель 8, производственная база №0010.
2.2.  Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): октябрь 2026 г.
2.3. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: гарантия на продукцию не менее 1 года с даты ввода в эксплуатацию.
2.4. Основания приобретения товара только определенного производителя (поставляемого только определенным поставщиком): нет.
2.5. Иные характеристики (требования): нет.
3. Техническое и экономическое обоснование закупки: Монтажные работы на объектах АО «НК «Янгпур»
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