

***ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО***

***«Нефтяная компания «Янгпур»***

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161 ОКВЭД 11.10.11 ОКАТО 45263591000, ОКОГУ 4210014, ОКПО 09798927, ОКФС 16, ОКОПФ 47, БИК 047102651, р/с 40702810167500040883 Филиал ОАО Сбербанк России

Губкинское отделение №8495, к/с № 30101810800000000651

**ЮР. АДРЕС**: 107113, Российская Федерация, г. Москва, **ФАКТ.АДРЕС**: 629830, Российская Федерация, Ямало-

ул. Сокольнический вал, д.2 Ненецкий АО, г.Губкинский, промышленная зона №8

панель №8, а/я 247

Исх. № 27-сн от 13.01.2021 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

**ОАО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки материалов и оборудования для системы видеонаблюдения.**

**1. Наименование и количество:** согласно приложению №1.

**2. Технические характеристики:** согласно приложению №1.

**3. Потребительские (качественные) характеристики Товара:**

* 1. Качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция должна быть новой.
     1. Изделие новое, не бывшее в эксплуатации, выпуска не ранее 2020 г.
     2. Комплект документов (обязательных к предоставлению): Паспорт, руководство по эксплуатации, сертификаты.

**4. В технико-коммерческом предложении необходимо указать:**

*- номер, дату коммерческого предложения;*

*- цену без НДС за единицу продукции с учетом доставки;*

*- итоговую цену коммерческого предложения;*

*- срок гарантии;*

*- год выпуска предлагаемой продукции;*

*- срок действия коммерческого предложения;*

*- условия поставки;*

*- срок поставки (график поставки);*

*- условия оплаты;*

*- коммерческое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом, заверено печатью организации, указан исполнитель с контактными данными;*

*- согласие принятия условий договора в редакции Заказчика.*

**5.Место поставки Товара:** 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, Промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.

**6.Срок (график) поставки Товара:** 10 календарных дней с момента подписания договора поставки (или иные сроки поставки по согласованию с Покупателем).

**7.Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения**.

**8.Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения**: любая валюта.

**9. Валюта платежа по контракту (договору) закупки:** рубли РФ.

**10.Условия платы:** Покупатель осуществляет оплату банковским переводом на расчётный счёт Поставщика в размере 100% суммы за поставленную партию Товара **не ранее 60 (шестидесяти) календарных дней (или иные условия оплаты, по согласованию с Покупателем).**

**11.**Основные критерии определения Победителя для заключения договора поставки (в порядке убывания значимости):

***- минимальная стоимость;***

***-условия оплаты (максимальная отсрочка платежа).***

**12.** Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

**13.** Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).

**14.** Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

**15.** Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

**16.** Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ОАО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

**17. Коммерческое предложение просим представить до 15.01.2021 (включительно по МСК) по электронной почте:** **speс.smto@yangpur.ru.**

**18.** Особые права ОАО «НК «Янгпур»:

* Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;
* Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;
* Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;
* Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

**19.** Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

**20.** Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ОАО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации

**21.** Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- по вопросам проведения закупки – Попова Юлия Викторовна, тел. (34936) 5-23-64 доб. 212 или 8 904 455 10 13;

- по техническим вопросам Инженер КИПиА Бриц Никита Сергеевич – тел. (34936) 5-23-64 (доб.200) e-mail**:** [**asu@yangpur.ru**](mailto:asu@yangpur.ru)**.**

Ведущий специалист СМТО Попова Ю.В.

*Попова Ю.В.*

*Тел.раб. (34936) 5-23-64 доб. 212*

*Тел.моб. +7 904 455 10 13*

*e-mail:spec.smto@yangpur.ru.*

*Электронная версия соответствует оригиналу*

Приложение №1

**Внимание!!! Просьба в Вашем коммерческом предложении не нарушать последовательность нумерации данного приложения, в случае отсутствия возможности поставить ту или иную позицию, просьба в Вашем коммерческом предложении ставить прочерк.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование продукции | Кол-во |
| 1. | **Радиорелейный Wi-Fi мост**  1.Диапазон рабочих частот 5470 - 5950 MHz;  2.Пассивное питание через Ethernet (PoE, 42-58 В, постоянный ток [DC]);  3.Монтаж на трубчатую стойку;  4.Диапазон рабочих температур -40... 55 °C.;  5.Максимальная пропускная способность более 1 Гбит/с.;  6.Двойная наклонная поляризация;  7.Уверенная работа на расстоянии 20 км.;  8.Общий вес с комплектом крепления не должен превышать 20 кг.; | 6 шт. |
| 2. | **Беспроводной радиомост**  1.Диапазон рабочих частот 5150-5875 МГц;  2.Пассивное питание через Ethernet (PoE, 24 В, постоянный ток [DC]);  3.Монтаж на трубчатую стойку;  4.Диапазон рабочих температур -40... 55 °C.;  5.Максимальная пропускная способность более 450 Мбит/с.;  6.Уверенная работа на расстоянии 5 км.;  7.Общий вес с комплектом крепления не должен превышать 2 кг. | 6 шт. |
| 3. | **4-Канальный IP видеорегистратор c поддержкой POE**  1. Количество IP каналов 4;  2. IP каналы с питанием PoE (Стандарт питания должен соответствовать стандарту питания IP камер);  3. Объём жесткого диска для записи не менее 2 Тб.;  4. Разрешение при записи/воспроизведении 1080P/720P. | 6 шт. |
| 4. | Панорамная IP-видеокамера 1. Объектив фиксированный 160°-180°;  2. Питание PoE (Стандарт питания камеры должен соответствовать стандарту питания видеорегистратора);  3. Для внутреннего монтажа;  4. Встроенный детектор движения;  5. Механический ИК-фильтр;  6. Разрешение 3MP (2048x1536). | 6 шт. |
| 5. | **Витая пара (outdoor) 305m**  1. Категория 5e;  2. Для наружного монтажа;  3. Экранированный;  4. С усиленным металлическим тросом. | 3 шт. |
| 6. | **Витая пара (indoor) 305m**  1. Категория 5e;  2. Для внутреннего монтажа;  3. Экранированный; | 1 шт. |
| 7. | **Видео-сервер для сбора данных с регистраторов**  1. Форм фактор Ultra Micro tower;  2.Объем ОЗУ не менее 32 Гб;  3.Жесткий диск SSD 512 + 2 Тб SATA;  4.Количество портов Ethernet 2;  5.Лицензия Windows 10 pro. | 1 шт. |
| 8. | **Разъемы легкой оконцовки RJ-45** | 100шт. |