ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СИЗОД

наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

Технические характеристики ИП-4МК

• Масса изолирующего противогаза - 4 кг.

• Масса РП-4Р - 2,2 кг.

• Размер сложенного противогаза - 340х163х290 мм.

• Размер фильтра РП-4Р - 125х250 мм.

• Объем дыхательного мешка - не менее 4,5 л.

• Сопротивление избыточного давления в клапане постоянному потоку воздуха 1,5 дм3/мин - 392 Па.

• Давление закрытия избыточного давления в клапане - 98 Па.

• Сопротивление дыханию - 1176 Па.

• Температура вдыхаемой смеси кислорода при выполнении тяжёлой нагрузки человеком - 50 С.

• Время работы определяется физической нагрузкой человека:

1) тяжёлая физическая нагрузка – 40 мин.

2) средняя физическая нагрузка – 75 мин.

3) лёгкая физическая нагрузка – 180 мин.

Цвет - черный;

Комплектация - лицевая часть МИА-1 с чехлом, мешок дыхательный с клапаном избыточного давления, каркас, сумка, пленки незапотевающие, мембрана, манжеты утеплительные, ключ, пробка, фильтрующая коробка с степенью защиты - А3В3Е2К2АХHgР3D ;

Степень защиты - А3В3Е2К2АХHgР3D;

 Срок хранения - не менее 5 лет;

Технические характеристики ПШ-1

— отсутствует время защитного действия противогаза;

— длина воздухопроводящих шлангов от 10 метров (шланг резинотканевый);

— выдыхаемый воздух не смешивается с дыхательной смесью;

— в комплекте спасательный пояс с плечевыми лямками и сигнально-спасательной веревкой (согласно служебной записке в каждом комплекте по 2 веревки и 5 масок ППМ);

— комплектующие, входящие в состав поставки упаковываются в барабан, на который намотан шланг.