ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 19-21/ПТТО

Пакер

наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики)

закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

1.1. Наименование: Пакер

1.2. Количество (объем): 1 шт.

1.3. Технические характеристики: приложение 1.

1.4. Потребительские (качественные) характеристики: продукция должна быть новой 2021 года выпуска.

1.5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам): нет

1.6. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания): нет

1. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг):
   1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г.Губкинский промзона, панель №8.
   2. Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): июль 2021 года, возможен иной график поставки по согласованию с заказчиком.
   3. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: 12 месяцев с даты поступления товара к заказчику.
   4. Основания приобретения товара только определенного производителя (поставляемого только определенным поставщиком): нет
   5. Иные характеристики (требования):

3. Техническое и экономическое обоснование закупки: пакер для эксплуатации установкой ЭЦН скважин с  негерметичной эксплуатационной колонной выше динамического уровня с одновременной изоляцией зоны негерметичности с отводом попутного газа по дополнительному лифту.

Приложение 1.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование параметра** | | **Показатель** |
| Обсадная колонна, мм | | 168 |
| Толщина стенок, мм | | 8,9-10,6 |
| Присоединительная  резьба гладких НКТ ГОСТ 633-80 | Верх (муфта) | 73 |
| Низ (ниппель) | 73 |