Приложение 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование и техническая характеристика | | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | | Лента бандажная Н-07х20 | | ГОСТ 3560-73 | кг | 1960 |
| 2 | | Лента герметизирующая "Герлен-Д" | | СТО 73000887-018-2010 | м2 | 562 |
| 3 | | Лента полимерная Попилен 40-ЛИ-63-450х170 | |  | м2 | 60 |
| 4 | | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,1 мм | | ГОСТ 20477-86 | м2 | 17 |
| 5 | | Манжета ПМТД-П 219х530 | |  | компл. | 4 |
| 6 | | Манжеты термоусаживающиеся ТИАЛ М80.219.450.1,2 | |  | компл. | 54 |
| 7 | | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные МП-125-2000.1000.50 | | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0,1 |
| 8 | | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные МП-125-2000.1000.60 | | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2,5 |
| 9 | | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные МП-125-2000.1000.80 | | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 220 |
| 10 | | Наружная обертка Попилен ОБ40-ОБ-63 | |  | м2 | 117 |
| 11 | Праймер НК-50 | | ТУ 5775-001-О1297859-95 | | кг | 2 |
| 12 | Сегменты из экструзионного пенополистирола "Пеноплэкс" С-2400.225.50 марка 45 | | ТУ 5767-001-01297858-02 | | м3 | 1 |
| 13 | Стеклопластик рулонный РСТ-1100, шириной 50 мм | | ТУ 6-48-87-92 | | м2 | 1 |
| 14 | Стеклопластик рулонный, шириной 50 мм | | РСТ-1100 ТУ 6-48-87-92 | | м2 | 11 |
| 15 | Укрытие резиновых манжет У-ПМТД-С-219х530 | |  | | компл. | 4 |
| 16 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем Ц 150-1000.114.60 | | марка 15О ГОСТ 23208-2003 | | м3 | 12 |
| 17 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем Ц 150-1000.57.60 марка 150 | | ГОСТ 23208-2003 | | м3 | 14 |
| 18 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем Ц 150-1000.89.60 марка 150 | | ГОСТ 23208-2003 | | м3 | 4 |