Приложение № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование и техническая характеристика | | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | | Заполняется претендентом  Наименование и техническая характеристика поставщика | | Заполняется претендентом  Тип, марка, обозначение документа, опросного листа поставщика | | Ед. изм. | | Кол-во | | Цена за ед. изм. с НДС | |
| 1 | | Лента бандажная Н-07х20 | | ГОСТ 3560-73 | |  | |  | | кг | | 1960 | |  | |
| 2 | | Лента герметизирующая "Герлен-Д" | | СТО 73000887-018-2010 | |  | |  | | м2 | | 562 | |  | |
| 3 | | Лента полимерная Попилен 40-ЛИ-63-450х170 | |  | |  | |  | | м2 | | 60 | |  | |
| 4 | | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,1 мм | | ГОСТ 20477-86 | |  | |  | | м2 | | 17 | |  | |
| 5 | | Манжета ПМТД-П 219х530 | |  | |  | |  | | к-т | | 4 | |  | |
| 6 | | Манжеты терм усаживающиеся ТИАЛ М80.219.450.1,2 | |  | |  | |  | | к-т | | 54 | |  | |
| 7 | | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные МП-125-2000.1000.50 | | ГОСТ 21880-2011 | |  | |  | | м3 | | 0,1 | |  | |
| 8 | | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные МП-125-2000.1000.60 | | ГОСТ 21880-2011 | |  | |  | | м3 | | 2,5 | |  | |
| 9 | | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные МП-125-2000.1000.80 | | ГОСТ 21880-2011 | |  | |  | | м3 | | 220 | |  | |
| 10 | | Наружная обертка Попилен ОБ40-ОБ-63 | |  | |  | |  | | м2 | | 117 | |  | |
| 11 | Праймер НК-50 | | ТУ 5775-001-О1297859-95 | |  | |  | | кг | | 2 | |  | |
| 12 | Сегменты из экструзионного пенополистирола "Пеноплэкс" С-2400.225.50 марка 45 | | ТУ 5767-001-01297858-02 | |  | |  | | м3 | | 1 | |  | |
| 13 | Стеклопластик рулонный РСТ-1100, шириной 50 мм | | ТУ 6-48-87-92 | |  | |  | | м2 | | 1 | |  | |
| 14 | Стеклопластик рулонный, шириной 50 мм | | РСТ-1100 ТУ 6-48-87-92 | |  | |  | | м2 | | 11 | |  | |
| 15 | Укрытие резиновых манжет У-ПМТД-С-219х530 | |  | |  | |  | | к-т | | 4 | |  | |
| 16 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем Ц 150-1000.114.60 | | марка 15О ГОСТ 23208-2003 | |  | |  | | м3 | | 12 | |  | |
| 17 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем Ц 150-1000.57.60 марка 150 | | ГОСТ 23208-2003 | |  | |  | | м3 | | 14 | |  | |
| 18 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем Ц 150-1000.89.60 марка 150 | | ГОСТ 23208-2003 | |  | |  | | м3 | | 4 | |  | |

Условия поставки:

Срок поставки:

Условия оплаты: