**(фирменный бланк организации)**

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**для ООО «БелСеверСтрой»**

**Самосвалы Shacman 6x6 SX3258DT385 или аналоги**

Количество: 3 (три) единицы.

Цена за единицу: ХХХХХХ рублей с НДС 20%.

Срок поставки:

**Условия поставки:** доставка товара на производственную базу ООО «БелСеверСтрой», г. Губкинский силами и за счет поставщика.

Потребительские (качественные) характеристики:

- качество продукции должно соответствовать техническим и гарантийным условиям завода-изготовителя:

- продукция новая, не бывшая в употреблении и эксплуатации, год выпуска –2022.

Технические характеристики и иные требования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Параметры агрегата, обозначение | Предлагаемые параметры агрегата, обозначение(обязательно для заполнения) |
| **Ходовое устройство (шасси):** |
| 1 | Шасси | Shacman SX3258DТ385 F3000 повышенной проходимости для эксплуатации в условиях холодного климата  |  |
| 2 | Колесная формула | 6х6 |  |
| 3 | Тип двигателя | Дизельный двигатель с турбонаддувом не менее 375 л.с. или аналог |  |
| 4 | Шины | 315/80R22,5 двухскатная ошиновка |  |
| 5 | Тормозная система рабочая | С пневматическим приводом и ABS  |  |
| 6 | Емкость топливных баков (не менее), л | 500 |  |
| 7 | Тип трансмиссии | Механическая |  |
| 8 | Коробка передач | 12JSD200TA-B   или аналог |  |
| 9 | Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, со спальным местам оборудована системой вентиляции и отопления.  |  |
| 10 | Предпусковой подогреватель ДВС | 14ТС-10 или аналог |  |
| 11 | Автономный отопитель кабины | Планар-4Д-24 или аналог |  |
| 12 | Запасное колесо | Запасное колесо с держателем и лебедкой за кабиной |  |
| **Самосвальная платформа** |
| 13 | Объем платформы не менее, м3 | 16,0 |  |
| 14 | Грузоподъемность не менее, кг | 24 000 |  |
| 15 | Направление разгрузки | назад |  |
| 16 | Профиль платформы | прямоугольного сечения, вертикальный передний борт, открывающийся подвесной задний борт |  |
| 17 | Гидроцилиндр подъема платформы | фронтальный, с креплением на передней стенке платформы (HYVA FC 169 или аналог) |  |
| 18 | Открытие заднего борта | автоматически при подъеме платформы |  |
| 19 | Закрытие заднего борта | автоматически при опускании платформы + автоматическая блокировка + механическая блокировка боковыми запорами |  |
| 20 | Подогрев платформы | отработавшими газами от двигателя шасси самосвала |  |
| **Комплектация** |
| 21 | Система оповещение экстренных служб  | «Эра Глонасс» |  |
| 22 | Тахограф с блоком СКЗИ новый, 2022 года выпуска. | DTCO 3283VDO или аналог |  |
| 23 | Тягово-сцепное устройство - фаркоп (10 т.)  |  |
|  | Розетка освещения для передачи сигналов габаритов, поворотов и стопсигналов от тягача к прицепу |  |
|  | Головка соединительная тормозной системы от тягача к прицепу |  |
| 24 | Бортовой контроллер АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС/GPS) или аналог новый, 2022 года выпуска, с монтажом на ТС. Датчик оборотов ДВС- подключение входного сигнала о включении ДВС, Предохранитель СВП. |  |
| 25 | Датчик уровня топлива TKLS-L или аналог на каждый топливный бак, новый, 2022 года выпуска, с монтажом на бак ТС, тарировкой и настройкой (тарировка ДУТ в баке не менее 12 точек на 1 бак), с предоставлением тарировочных таблиц. |  |
| 26 | Дисплей информационный АвтоГРАФ Инфо-Мини ил аналог. Новый, 2022 года выпуска, с монтажом в кабине ТС, настройкой. |  |
| 27 | Звуковой сигнал заднего хода |  |
| 30 | Огнетушитель порошковый ОП-5 – 1шт. |  |
| 31 | Медицинская аптечка состав по ГОСТ |  |
| 32 | Упор противооткатный - 2шт. |  |
| 33 | Знак аварийной остановки ГОСТ |  |
| 34 | Сертифицированный искрогаситель |  |

Должность Подпись ФИО