**Приложение №2 к заявке №765-сн от 26.04.2023**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Портативная радиостанция

наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):
	1. Наименование: радиостанция портативная.
	2. Количество (объём): два комплекта.
	3. Технические характеристики:
		1. Напряжение питания: от встроенного аккумулятора;
		2. Исполнение: портативная, с подвесным кронштейном (прищепкой);
		3. Состав комплекта: радиостанция, стационарный блок заряда встроенной АКБ с внешним питанием от стационарной сети 220 В 50 Гц;
		4. Тип: Аналоговая или гибридная, портативная;
		5. Назначение: Без специального назначения:
		6. Диапазон частот: 136-174 МГц;
		7. Количество каналов: не менее 4;
		8. Шаг сетки частот: 12,5/20/25 кГц;
		9. Диапазон рабочих температур, °С: -30...+60;
		10. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ;
		11. Выходная мощность динамика: 0.5 Вт;
		12. Выходная мощность передатчика: до 5 Вт;
		13. Модуляция: 16K0F3E (11K0F3E для 12.5 кГц);
		14. Максимальная девиация: ± 5кГц (± 2.5 кГц для 12.5 кГц каналов);
		15. Стабильность частоты: ±2.5\*10е-6;
		16. Отношение сигнал/шум: 40 дБ;
	4. Потребительские характеристики:
		1. Изделие новое, не бывшее в эксплуатации.
		2. Комплект документов (обязательных к предоставлению): паспорт (формуляр, этикетка) в оригинале, копия разрешения на применение на территории РФ, руководство по эксплуатации.
		3. Возможность перепрограммирования выходной мощности передатчика, частот, каналов и клавиш управления.
		4. Совместимость и работа в сети с радиостанциями Motorola GM300, GM340, CP040, CP140.
	5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):
		1. Юридическое лицо;
		2. Непосредственный изготовитель изделия или его официальный торговый представитель.
	6. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания): нет.
		1. Стоимость комплекта;
		2. Срок поставки;
		3. Требование и размер предоплаты.
2. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг):
	1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель 8, производственная база № 0010;
	2. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: гарантийные обязательства не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию.
	3. Основания приобретения товара только определённого производителя (поставляемого только определённым поставщиком): нет;
	4. Иные характеристики (требования): нет.
3. Техническое и экономическое обоснование закупки: обеспечение непрерывной диспетчерской связи с удалёнными опасными производственными объектами Компании.

Специалист по ИТСО

и категорированию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чурин Ю.Е.

(подпись) (инициалы, фамилия)

Согласовано:

Главный метролог –

Начальник службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Малицкий К.М.

(подпись) (инициалы, фамилия)

 «07» апреля 2023 г.