**Приложение №2 к заявке №765-сн от 26.04.2023**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Портативная радиостанция

наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):
   1. Наименование: радиостанция портативная.
   2. Количество (объём): два комплекта.
   3. Технические характеристики:
      1. Напряжение питания: от встроенного аккумулятора;
      2. Исполнение: портативная, с подвесным кронштейном (прищепкой);
      3. Состав комплекта: радиостанция, стационарный блок заряда встроенной АКБ с внешним питанием от стационарной сети 220 В 50 Гц;
      4. Тип: Аналоговая или гибридная, портативная;
      5. Назначение: Без специального назначения:
      6. Диапазон частот: 136-174 МГц;
      7. Количество каналов: не менее 4;
      8. Шаг сетки частот: 12,5/20/25 кГц;
      9. Диапазон рабочих температур, °С: -30...+60;
      10. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ;
      11. Выходная мощность динамика: 0.5 Вт;
      12. Выходная мощность передатчика: до 5 Вт;
      13. Модуляция: 16K0F3E (11K0F3E для 12.5 кГц);
      14. Максимальная девиация: ± 5кГц (± 2.5 кГц для 12.5 кГц каналов);
      15. Стабильность частоты: ±2.5\*10е-6;
      16. Отношение сигнал/шум: 40 дБ;
   4. Потребительские характеристики:
      1. Изделие новое, не бывшее в эксплуатации.
      2. Комплект документов (обязательных к предоставлению): паспорт (формуляр, этикетка) в оригинале, копия разрешения на применение на территории РФ, руководство по эксплуатации.
      3. Возможность перепрограммирования выходной мощности передатчика, частот, каналов и клавиш управления.
      4. Совместимость и работа в сети с радиостанциями Motorola GM300, GM340, CP040, CP140.
   5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):
      1. Юридическое лицо;
      2. Непосредственный изготовитель изделия или его официальный торговый представитель.
   6. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания): нет.
      1. Стоимость комплекта;
      2. Срок поставки;
      3. Требование и размер предоплаты.
2. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг):
   1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель 8, производственная база № 0010;
   2. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: гарантийные обязательства не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию.
   3. Основания приобретения товара только определённого производителя (поставляемого только определённым поставщиком): нет;
   4. Иные характеристики (требования): нет.
3. Техническое и экономическое обоснование закупки: обеспечение непрерывной диспетчерской связи с удалёнными опасными производственными объектами Компании.

Специалист по ИТСО

и категорированию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чурин Ю.Е.

(подпись) (инициалы, фамилия)

Согласовано:

Главный метролог –

Начальник службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Малицкий К.М.

(подпись) (инициалы, фамилия)

«07» апреля 2023 г.