УТВЕРЖДАЮ

Директор АО «НК «Янгпур»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В Поляков

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ №2-2024/ПТТО

Метанол технический

наименование товаров (работ, услуг)

Часть 1.

Технические и потребительские показатели (характеристики)

закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

1.1. Наименование: Метанол технический.

1.2. Количество (объем): 1750 тонн (толеранс -0…+10%)

1.3. Технические характеристики: Метанол технический м.А, ГОСТ 2222-95.

1.4. Потребительские (качественные) характеристики: Соответствовать ГОСТ 2222-95.

1.5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам): Нет.

1.6. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания): Нет.

2. Перечень дополнительных сведений о закупаемых товарах (работах, услугах):

2.1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): железнодорожным транспортом ЯНАО ст. Пурпе, Российская Федерация.

2.2. Ориентировочный срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): *Скользящий график поставки начиная с февраля 2024 года\** ***\*Дополнительно: сроки поставки оговариваются индивидуально исходя из текущей ситуации и Заказчик оставляет за собой право в любой момент времени корректировать ранее согласованные сроки поставки, исходя из производственной необходимости, дополнительно уведомив поставщика информационным письмом, но не ранее чем за 1 неделю.***

2.3. Основания приобретения товара только определенного производителя (поставляемого только определенным поставщиком): Нет.

2.4. Возможные изготовители (подрядчики, исполнители): ОАО «Метафракс», ООО «Менделеевсказот», ООО ТД «Щекиноазот».

2.5. Иные сведения: Нет

3. Технико-экономическое обоснование закупки: Метанол технический закупается согласно запланированному объему Бизнес-планом АО «НК «Янгпур» на 2024 год. Метанол используется для борьбы с образованием гидратов. При добыче продукции на газоконденсатном и нефтяном месторождениях гидраты образовываются в стволах скважин, промысловых коммуникациях и магистральных трубопроводах. Отлагаясь на стенках труб, гидраты резко уменьшают их пропускную способность. Для борьбы с образованием гидратов производится дозирование метанола в скважины и трубопроводы.

Исполнитель:

Заместитель начальника ПТТО

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. А.Е. Радченко

 (дата) (инициалы, фамилия)

Согласовано:

Главный инженер

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. Ю.Н. Дудик

 (дата) (инициалы, фамилия)

Начальник УДиПУВС

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. П.А. Бондаренко

 (дата) (инициалы, фамилия)

Начальник ПТТО

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. Е.В. Веселков

 (дата) (инициалы, фамилия)

Приложение 1

к ЗнЗ №2-2024/ПТТО

**Ориентировочный график поставки метанола\***

1. 15.02.2024 – 125тонн;
2. 20.02.2024 – 125тонн;
3. 25.02.2024 – 125тонн;
4. Март 2024 – 250тонн;
5. Апрель 2024 – 250тонн;
6. Май 2024 – 250тонн;
7. Июнь 2024 – 150тонн;
8. Июль 2024 – 150тонн;
9. Август 2024 – 150тонн;
10. Сентябрь 2024 – 175тонн.

***\*График поставки носит ориентировочный характер, сроки поставки и объемы будут корректироваться исходя из текущей ситуации и производственной необходимости. Допускаются иные сроки по согласованию сторон.***

***Заказчик оставляет за собой право в любой момент времени корректировать ранее согласованные сроки поставки, исходя из производственной необходимости, дополнительно уведомив поставщика информационным письмом (электронное письмо в адрес ответственного лица Подрядчика), но не ранее чем за 7 календарных дней до даты отгрузки.***

Начальник ПТТО Е.В. Веселков