Приложение 3

Навесное оборудование - мульчер для гусеничного экскаватора DOOSAN R-EX 225K.

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг):

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

1.1. Наименование: Навесное оборудование - мульчер для гусеничного экскаватора DOOSAN R-EX 225K.

1.2. Количество (объем): 1 шт.

1.3. Технические характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Параметры агрегата, обозначение |
| 1 | Марка, модель | FAE BL4/EX или аналог |
| 2 | Производительность, Га\смена 8ч. | Не менее 1-2 |
| 3 | Рекомендуемый вес экскаватора, т  | Не менее 12-25  |
| 4 | Вес оборудования, кг | Не более 1650 |
| 5 | Давление масла, мПа | 22 - 35 |
| 6 | Поток масла, л\мин  | 145 - 300 |
| 7 | Ширина рабочей части, мм | Не менее 1500  |
| 9 | Диаметр ротора, мм  | Не менее 470 |
| 11 | Диаметр измельчаемых деревьев, мм | Не менее 300 |
| 12 | Температурный режим эксплуатации, °С | От -30 до +50 |
| 13 | Напряжение бортовой сети для управления, В | 24 |
| 14 | Тип и количество приводных ремней, шт | Зубчатый, 1 + 1 запасной |
| 15 | Тип подключения | К штатной гидролинии экскаватора |
| 16 | Комплект БРС и соответствующих переходников  | Наличие |

1.4. Потребительские (качественные) характеристики:

- письменное подтверждение поставщика о полном агрегатировании мульчера с экскаватором DOOSAN R-EX 225K;

- качество продукции должно соответствовать техническим и гарантийным условиям завода-изготовителя;

- продукция новая, не бывшая в употреблении и эксплуатации,
год выпуска – 2024;

1.5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):

1.5.1. С поставляемой партией продукции необходимо предоставить:

- паспорт и руководство по эксплуатации и обслуживанию для мульчера на русском языке;

1.5.2. Гарантийный срок - не менее 24 месяцев.

2.Перечень дополнительных сведений о закупаемых товарах (работах, услугах):

 2.1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ООО «БелСеверСтрой», г. Губкинский, промзона, панель 2.

 2.2. Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): октябрь - ноябрь 2024г. или иной срок, в случае принятия такого решения Заказчиком.

 2.5. Иные сведения: для работы при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 градусов.