Приложение №3 (ОТ и ЮО)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование** **объекта закупки** | **Описание (характеристики) объекта закупки** | **Ед. измерения** | **Кол-во,** **шт.** |
| 1 | Полка навесная  C:\Users\7300~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa14044.41234\420547C1-7A8B-4B90-A6B9-A1E6FFA5670B.jpeg | Технические характеристики:  Размеры (Ш\*Г\*В) 1000\*336\*540 мм  Вес около 40 кг.  Материал ЛДСП  Полка навесная.  Изготавливаются из ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм и 0,4 мм в цвет плиты.  Полка собирается на эксцентриковых стяжках производства фирмы Hettich (либо аналог) и шкантах. Должна выдержать максимальную нагрузки с полой заполняемостью папками (около 150 кг).  Задняя стенка - из ХДФ толщиной 3 мм, облицованного с одной стороны серым цветом. Состоит из 2-х частей, соединенных пластмассовой планкой.  Включает механизм крепления к стене с регулировкой высоты. Количество креплений не менее 7 шт. Цвет согласовывается дополнительно (в цвет существующей мебели).  Одна полка цвет – Венге, две полки – дуб кобург | шт. | 3 |