ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Коробки коммутационные

наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):
   1. Наименование: Коробка коммутационная.
   2. Количество (объём): одной штуки, Губкинское месторождение.
   3. Технические характеристики:
      1. Маркировка взрывозащиты: 1ExeIIBT5Gb.
      2. Материал корпуса: алюминиевый сплав
      3. Степень защиты оболочки: IP67 по ГОСТ 14254-2015
      4. Температура окружающей среды в условиях эксплуатации: от -600C до +800C.
      5. Климатическое исполнение: УХЛ.
      6. Коммутируемый ток: постоянный ток не более 200 ампер.
      7. Коммутируемое напряжение: постоянный ток не более 1000 вольт.
      8. Габаритные размеры без кабельных вводов: 162х263х91 мм
      9. Кабельные ввода:
         1. Взрывозащищенного исполнения;
         2. Материал кабельного ввода: 12Х18Н10Т, ГОСТ 5632-72
         3. Диаметр обжимаемого кабеля: 11,3-19,9 мм. – 1 шт.
         4. Диаметр обжимаемого кабеля: 6,5-13,9 мм. – 5 шт.
         5. Размер металлорукова, условного проходного: 25 мм. – 1 шт.
         6. Размер металлорукова, условного проходного: 20 мм. – 1 шт.
         7. Тип резьбы кабельного ввода: М20х1,5
         8. Кабельный ввод для прокладки в металлорукаве
         9. Расположение и количество кабельных вводов: Приложение №5
   4. Потребительские (качественные) характеристики:
      1. Изделие новое, не бывшее в эксплуатации.
      2. Комплект документов (обязательных к предоставлению):
         1. паспорт (формуляр, этикетка) в оригинале,
         2. копия разрешения на применение на территории РФ,
         3. руководство по эксплуатации,
         4. свидетельства о взрывозащищённости оборудования,
2. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг):
   1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, микрорайон 6, дом 4;
   2. Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):
   3. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: срок гарантии не менее 12 месяцев эксплуатации или 18 месяцев с момента поставки потребителю на весь комплект и отдельные составляющие.
   4. Основания приобретения товара только определённого производителя (поставляемого только определённым поставщиком): нет;
   5. Иные характеристики (требования):
3. Техническое и экономическое обоснование закупки: Монтажных работ Губкинского месторождения.

Мастер КИПиА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.М. Ишмуратов

(подпись) (инициалы, фамилия)

« 13 » ноября 2024 г.