ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Коробки коммутационные

наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):
   1. Наименование: Коробки коммутационные.
   2. Количество (объём): шесть штук, Губкинское месторождение.
   3. Технические характеристики:
      1. Маркировка взрывозащиты: 1ExeIIBT5Gb.
      2. Материал корпуса: алюминиевый сплав.
      3. Степень защиты оболочки: IP67 по ГОСТ 14254-2015.
      4. Температура окружающей среды в условиях эксплуатации: от -600C до +800C.
      5. Климатическое исполнение: УХЛ.
      6. Коммутируемый ток: постоянный ток не более 200 ампер.
      7. Коммутируемое напряжение: постоянный ток не более 1000 вольт.
      8. Габаритные размеры без кабельных вводов: 160х160х91 мм.
      9. Кабельные ввода:
         1. Взрывозащищенного исполнения.
         2. Материал кабельного ввода: 12Х18Н10Т, ГОСТ 5632-72.
         3. Диаметр обжимаемого кабеля: 6,1-11,7 мм.
         4. Размер металлорукава, условного проходного: 15 мм.
         5. Тип резьбы кабельного ввода: М20х1,5.
         6. Кабельный ввод для прокладки: в металлорукаве.
         7. Расположение и количество кабельных вводов: Приложение №3.
   4. Потребительские (качественные) характеристики:
      1. Изделие новое, не бывшее в эксплуатации.
      2. Комплект документов (обязательных к предоставлению):
         1. паспорт (формуляр, этикетка) в оригинале,
         2. копия разрешения на применение на территории РФ,
         3. руководство по эксплуатации,
         4. свидетельства о взрывозащищённости оборудования,
2. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг):
   1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, микрорайон 6, дом 4;
   2. Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):
   3. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: срок гарантии не менее 12 месяцев эксплуатации или 18 месяцев с момента поставки потребителю на весь комплект и отдельные составляющие.
   4. Основания приобретения товара только определённого производителя (поставляемого только определённым поставщиком): нет;
   5. Иные характеристики (требования):
3. Техническое и экономическое обоснование закупки: Монтажных работ Губкинского месторождения.

Мастер КИПиА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.М. Ишмуратов

(подпись) (инициалы, фамилия)

« 13 » ноября 2024 г.