|  |
| --- |
| Приложение №2 |
| К кабельным вводам |

Основные технические данные для составления технического задания на закупку оборудования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** |  | **Значения** |
| КВ М32КМ32-Н | | | |
| 1 | Исполнение кабельного ввода |  | РВ Ex db I Mb X |
| 2 | Наименование серии | КВ | КВ |
| 3 | Тип и параметры присоединяемой резьбы. | М32х1,5 | М – метрическая резьба |
| Длинна резьбы, мм | 15 |  |
| 4 | Тип уплотнителя |  | Стандартное уплотнительное кольцо |
| 5 | Способ прокладки кабеля | КМ | кабельный ввод для прокладки кабеля в металлорукаве |
| 6 | Тип и параметры присоединяемой резьбы для прокладки кабеля в металлорукава | 32 мм |  |
| 7 | Материал кабельных вводов | Н | Н - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 (SS316L). |

Составил: Мастер КИПиА №2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ишмуратов Б.М.

Согласовано: Главный метролог –

Начальник службы МАС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Малицкий К.М.