******

***АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО***

***«Нефтяная компания «Янгпур»***

**ЖУРНАЛ**

**ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ**

(НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТКА, СЛУЖБЫ)

Начат\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

Окончен\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

**Содержание журнала**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование раздела журнала** | **Частота** |
| 1. | Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах.  *п.17 "б" Правил противопожарного режима в РФ* | раз в пять лет |
| 2. | Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.  *п.30 Правил противопожарного режима в РФ* | раз в год |
| 3. | Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции кондиционирования при пожаре.  *п.42 Правил противопожарного режима в РФ* | в соответствии с технической документацией |
| 4. | Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений.  *п.43, п.124 Правил противопожарного режима в РФ* | не реже одного раза в год |
| 5. | Проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения.  *п.48 Правил противопожарного режима в РФ* | не реже 2 раз в год (весной и осенью) |
| 6. | Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки).  *п.50 Правил противопожарного режима в РФ* | не реже 2 раз в год |
| 7. | Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода.  *п.50 Правил противопожарного режима в РФ* | не реже 1 раза в год |
| 8. | Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов.  *п.52 Правил противопожарного режима в РФ* | не реже двух раз в год |
| 9. | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.  *п.54 Правил противопожарного режима в РФ* | ежемесячно |
| 10. | Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей.  *п.60 Правил противопожарного режима в РФ* | один раз в год |
| 11. | Работы по очистке вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений.  *п.124 Правил противопожарного режима в РФ* | не реже одного раза в год |
| 12. | Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности.  *п.412 Правил противопожарного режима в РФ* | один раз в год |

| № | Вид проводимых по эксплуатации работ | Дата проведения эксплуатационных испытаний | Результаты проведения эксплуатационных испытаний; замечания | Испытания проведены  (ФИО, должность) | Подпись лица, проводившего испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |