Приложение № 3

к Регламенту закупок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

IP видеокамера стационарная уличная

наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

1.1. IP видеокамера стационарная уличная;

1.2. Количество (объём): **15 шт.**

1.3. Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименования параметра** | **Значение или определяющий параметр** |
| **Технические характеристики и основной состав оборудования** | |
| Наименованиe | IP видеокамера стационарная уличная |
| Назначение (после ввода в эксплуатацию) | Осуществление видеоконтроля за территорией объекта |
| Комплектация поставки | IP-видеокамера (в сборе и упаковке) – 1;  Технический паспорт изделия – 1;  Гарантийный талон – 1;  Руководство пользователя на IP-видеокамеру – 1;  Комплект крепления на столб – 1;  Крепёжно-юстировочное устройство – 1;  Силикагель – 1;  Ключ шестигранный – 1;  Солнцезащитный козырек – 1;  Кабельный ввод – 1; |
| **Технические характеристики** | |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Питание | PoE |
| Разрешение | 1920х1080 |
| Частота кадров (fps) | 25 |
| Объектив | Вариофокальный моторизированный |
| Фокусное расстояние (мм) | 2,7 – 13,5 |
| Углы обзора (горизонт./вертик/диагональный) | 99°-37°/52°- 21°/112°-41,7° |
| Дальность ИК-подсветки, до (м) | 20 |
| Матрица | 1/2,7" CMOS 2.1 Мп |
| Протокол | ONVIF, TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 | Не ниже IP66 |
| Рабочие температуры | -55 °C … +36 °C |

* 1. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам): нет.
  2. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания): нет.

1. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг):
   1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель 8, производственная база № 0010;
   2. Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): январь 2025 г. (возможны иные сроки поставки в случае принятия решения заказчиком);
   3. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию.
   4. Основания приобретения товара только определённого производителя (поставляемого только определённым поставщиком): нет;
   5. Иные характеристики (требования): нет.
   6. Техническое и экономическое обоснование закупки: модернизация инженерно-технических средств охраны на объекте «ПСП Губкинский»

Инженер ИТСО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Ф. Хабибуллин

(подпись) (инициалы, фамилия)

«07» ноября 2024 г.