Приложение № 3

к Регламенту закупок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

IP видеосервер

наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

1.1. IP видеосервер в комплекте с HDD;

1.2. Количество (объём): **1 шт.**

1.3. Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименования параметра** | **Значение или определяющий параметр** |
| **Технические характеристики и основной состав оборудования** | |
| Наименованиe | IP видеосервер |
| Назначение (после ввода в эксплуатацию) | Создание интегрированных систем безопасности с интеграцией АПК «Бастион-2» (либо с аналогом) |
| Комплектация поставки | Видеосервер - 1шт.  Технический паспорт изделия – 1шт.  Кабель питания – 1шт.  Гарантийный талон – 1шт.  Телескопические направляющие для установки в стойку – 1 шт.  HDD – 4 шт. |
| **Технические характеристики** | |
| **Видеосервер** | |
| Обозначение | ВИДЕОСЕРВЕР DOMINATION IP-32P-12-HS ( либо аналог) |
| Интеграция | АПК «Бастион -2» (либо аналог) |
| Операционная система | Linux |
| Лицензия на подключение видеокамер | 24 |
| Поддерживаемые IP камеры | АйТек ПРО, 3S, A-MTK, Arecont Vision, Axis, Dahua, Dynacolor, Etrovision, Hikvision и др. |
| Автоматическое конфигурирование камер | да |
| Зеркалирование архива | да |
| Объем поддерживаемых HDD | До 18 ТБ |
| Форм фактор HDD | 3,5 |
| Встроенная сетевая плата | 4 х LAN 10/100/1000 Mbps |
| Протокол/стандарт подключения к IP-камерам | HTTP, RTSP, ONVIF |
| Блок питания, Вт | 1x 400 |
| Напряжение, В/Частота, Гц | 200-240В / 47-63Гц |
| Рабочие температуры | 0 С…+40 C |
| HDD | |
| Модель | WD Purple (либо аналог) |
| Емкость, Тб | 8 |
| Форм-фактор | 3.5" |
| Интерфейс SATA | SATA 6 Gb/s |

* 1. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам): нет.
  2. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания): нет.

1. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг):
   1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель 8, производственная база № 0010;
   2. Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): январь 2025 г. (возможны иные сроки поставки в случае принятия решения заказчиком);
   3. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию.
   4. Основания приобретения товара только определённого производителя (поставляемого только определённым поставщиком): нет;
   5. Иные характеристики (требования): нет.
   6. Техническое и экономическое обоснование закупки: модернизация инженерно-технических средств охраны на объекте «ПСП Губкинский»

Инженер ИТСО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Ф. Хабибуллин

(подпись) (инициалы, фамилия)

«07» ноября 2024 г.