УТВЕРЖДАЮ

Директор

АО «НК «Янгпур»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Поляков

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Заявка на закупку химреактивов и материалов

на июль месяц.

 Для контроля качества товарной нефти, технологического контроля нефтепродуктов в процессе производства, необходимо приобрести материалы. Данные ТМЦ приобретаются в соответствии с бизнес-планом **на 2025 г**. В связи с вышеизложенным, прошу Вас утвердить приобретение следующих ТМЦ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Кол-во |
|  | Ртуть (II) азотнокислая 1-водная х.ч. по ГОСТ 4520-76 (действующий срок годности на момент поставки в ИЛ не менее четырех месяцев). | 0,05 кг |
|  | Натрия гидроокись ГОСТ 4328-77(действующий срок годности на момент поставки в ИЛ не менее четырех месяцев). | 0,2 кг |
|  | Ацетон без хлора и серы х.ч (фасовка по 0,8 кг) (действующий срок годности на момент поставки в ИЛ не менее 2/3 срока годности). | 16,0 кг |
|  | Стандарт-титр серебро азотнокислое 0,1 моль/дм3 ТУ 2642-001-33813273-97 | 5 амп. |
|  | Градуировочный образец массовой доли хлора и висмута в масле (ГО-1), объем 100 см3 (остаточный срок годности ГО на момент поставки не менее 3/4 срока годности) | 2 шт. |
|  | Градуировочный образец массовой доли хлора и висмута в масле (ГО-2), относительная погрешность Атт.зн. ±3 %, объем 100 см3 (остаточный срок годности ГО на момент поставки не менее 3/4 срока годности) | 5 шт |
|  | Градуировочный образец массовой доли хлора и висмута в масле (ГО-3), относительная погрешность Атт.зн. ±3 %, объем 100 см3 (остаточный срок годности ГО на момент поставки не менее 3/4 срока годности) | 5 шт. |
|  | Градуировочный образец массовой доли хлора и висмута в масле (ГО-4), относительная погрешность Атт.зн. ±3 %, объем 100 см3 (остаточный срок годности ГО на момент поставки не менее 3/4 срока годности) | 2 шт. |
|  | Градуировочный образец массовой доли хлора и висмута в масле (ГО-5), относительная погрешность Атт.зн. ±3 %, объем 100 см3 (остаточный срок годности ГО на момент поставки не менее 3/4 срока годности) | 2 шт. |
|  | Градуировочный образец массовой доли хлора и висмута в масле (ГО-6), относительная погрешность Атт.зн. ±3 %, объем 100 см3 (остаточный срок годности ГО на момент поставки не менее 3/4 срока годности) | 2 шт. |
|  | Т**е**рмобумага 80 мм, рулон 30 м для анализатора серы SLFA (Horiba) | 10 рул. |
|  | Бумага фильтровальная, Ватман № 41, диаметр 125 мм, уп. 100 шт. | 5 шт. |
|  | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 №3 диапазон (50-105) оС, госреестр №303-91 (*поверка СИ с записью в ФГИС АРШИН обязательна)* | 1 шт. |
|  | Цилиндр 1-1000-2 по ГОСТ 1770-74(исполнения 1, вместимостью 1000 см3, класс точности – 2) | 5 шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник ИЛ |  | Г.Г. Мухаметьянова |
|  | (подпись) |  |
| Согласовано: |  |
| Заместитель директора по производству | И.М. Дехтярчук  |
|  | (подпись) |  |
| Зам. директора по общим вопросам - начальник СМТО | Д.В. Банный |
|  | (подпись) |  |
| « 27 » \_\_\_06\_\_ 2025 г. тел. 3-68-30 доб. (3200) |  |