Технические характеристики

Алюминиевые композитные таблички с изображением: 
Общая толщина панелей — 3 мм
Толщина алюминиевой фольги — 0.30 мм
Сердечник — из прессованного полиэтилена
Изображение — самоклеящаяся пленка с полноцветной печатью

