Приложение №1

Герметичный контейнер для раздельного сбора отработанных компактных люминесцентных ламп:

- Размер контейнера, мм: 1600х300х580

- изготовлен из металлического листа с устойчивым основанием;

- демеркуризационный набор для ликвидации незначительного разлива ртути;

- Герметичный барабан для поврежденной ртутной лампы.



Приложение №2

Контейнер для отработанных батареек (для установки в офисе):

- размер, мм: 150х150х640

- материал: урна – оцинкованная сталь, крышка – нержавеющая сталь.



Приложение №3

Контейнер для ТБО с крышкой:

- объем - 075м3;

- материал - сталь 3 мм.

- покрытие грунт+эмаль

